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Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»



Коммерческое предложение от 27.11.2024 г.
Трехосный полуприцеп платформа с тентом 
мод. SP-345PR
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Подходит под тягач с колёсной формулой 4х2 на пневмоподвеске с расстоянием от переднего габарита до центра седельно-сцепного устройства 4500 мм.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
категория транспортного средства  - О4  
РАЗМЕРЫ
	габаритная длина
	13 700 мм

	габаритная ширина по средним стойкам
	2 560 мм

	габаритная ширина по передней стенке и задним стойкам
	2 550 мм

	габаритная высота

внутренняя высота

при высоте седельно-сцепного устройства 1150 мм
	4 000 мм

2 685 мм

	высота бокового проема в свету при высоте ССУ 1150 мм
	ок. 2 542 мм

	внутренняя длина
	13 600 мм 

	внутренняя ширина
	2 480 мм

	внутренний объем 
	90 м3

	колея
	2 040 мм


ВЕС
	масса полуприцепа в снаряженном состоянии
	7 200 кг+/-2%

	масса перевозимого груза, не более
	30 800 кг

	полная масса полуприцепа, не более
	38 000 кг

	распределение полной массы полуприцепа по осям
	

	на седельно-сцепное устройство, не более
	11 000 кг

	на тележку полуприцепа, не более
	27 000 кг


ШАССИ
сварная конструкция из продольных и поперечных балок, изготовленных из стали;

опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем, соответствующим ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;
задний подъемный защитный брус круглого сечения (механизм подъема на пружине, без стопора) в виде          стальной профильной трубы в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 58.01 (светоотражающая маркировка красного цвета по всей длине бруса);

2 боковых защитных приспособления, соответствующих нормам ЕЭК ООН № 73.00;

боковая защита с правой стороны, имеет отверстие с болтом, предотвращающее непредвиденный доступ к запасному колесу;  

2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;

2 противооткатных упора с держателями;

пластиковые полукрылья перед первой и за третьей осями, пара брызговиков за третьей осью;

съемное крепление полукрыльев;

корзина для крепления двух запасных колес, расположенная за опорными ногами. Держатель для крепления двух запасных колес ET 120;

дополнительные брызговики на раме полуприцепа в районе опорной плиты;

наружная обвязка рамы из специального профиля SALS, позволяющего крепить груз вдоль всей длины бортов в любом направлении. 

24 адаптеров для крепления груза, грузоподъемность каждого 2 000 кг.
ОСЕВОЙ АГРЕГАТ
3 х 9000 кг, марки SAF IntroDisk;

3 оси с допустимой нагрузкой 9.000 кг на каждую;

межосевое расстояние 1.360 мм / 1.360 мм;

КОЛЕСА И ШИНЫ 
7 колес (включая запасное);

стальной диск ET 120; 

шины 385/65R22,5 (Fortune).            

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА 
пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;

тормозные механизмы дискового типа;

EBS;
тормозные камеры мембранного типа;

стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;

кран ручного управления пневмоподвеской;

2 присоединительные пневматические головки;

розетка ABS по ISO7638;

без соединительных кабелей.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 
рабочее напряжение 24 V;

задние осветительные фонари диодные;

2 фонаря освещения номерного знака;

габаритные боковые фонари;

передние габаритные боковые фонари смещены ближе к задней части полуприцепа по требованию клиента;

2 передних габаритных фонаря;

2 задних выносных габаритных фонаря, смонтированные на защитном брусе;

2 х 7-полюсных штепсельных разъема;

взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;

без соединительных кабелей.

ПОЛ
из ламинированной многослойной березовой фанеры толщиной 27 мм, рифленая поверхность;

разрешается езда погрузчика непосредственно в кузове, полная масса автопогрузчика до 7 000 кг.

ТОРЦЕВАЯ СТЕНА 

металлическая передняя стенка, несъемная;

монтажное место для крепления пневмо- и электроразъемов на высоте около 950 мм от седельно-сцепного устройства.

КАРКАС ТЕНТА

3 пары сдвижных складных средних стоек стальных, нерегулируемых по высоте;

2 задние стальные несъемные стойки;

все стойки с четырьмя карманами под деревянные перекладины, в нижней части карманы под установку перекладин (3 шт. по высоте);

специальные крепления для ремней сверху на средних стойках для уменьшения колебаний каркаса тента при частичной загрузке;

4 ряда карманов под боковые доски (слева и справа)

все стойки с четырьмя карманами под деревянные перекладины;

4 ряда деревянных перекладин слева и справа;

верхние продольные балки каркаса крыши из алюминия со специальными каналами для тента, средних стоек и уплотнительной резинки тента;

сдвижной каркас крыши;

отдельно сдвижные каркас крыши и боковины тента (для более удобной боковой загрузки/разгрузки);

без возможности подъема каркаса крыши;

без возможности регулирования каркаса по высоте;

без таможенного исполнения.

ЗАДНЯЯ СТЕНКА
алюминиевые двухстворчатые задние двери с двумя внутренними поворотными замками (штанги) на каждой дверной створке;

открываются на 270 градусов;

стальные и резиновые отбойники на задней балке слева и справа;

задние отбойники максимально сдвинуты в стороны;

на задней стойке интегрирована коробка механической натяжки бокового тента;

наконечник трубы натяжения тента, усилен втулкой;

фиксаторы дверей в открытом положении;

лестница сзади справа.

БОРТА

доски для набора бортов 

ТЕНТ

тент из ПВХ, со светопропускающими полосами на крыше, без таможенного исполнения;

боковой тент слева и справа в исполнении Curtainsider с устройством механического натяжения бокового тента на задней стойке;

боковины тента под крышей уплотнены специальным резиновым профилем (спереди профиль зафиксирован заклепками);

боковины тента с вертикальными натяжными ремнями, расстояние ок. 600 мм. Крепления тента натяжными ремнями со стальными скобами к обвязке рамы;

пломбировочный трос, намотаны на передней стенке.

ПОКРАСКА
все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;

верхние продольные балки крыши из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

боковая защита, задних дверей из анодированных алюминиевых профилей серебристого цвета;

диски колес серебристого цвета;

цвет шасси, внешней обвязки рамы однотонный черный (RAL 9005);

цвет задних стоек, передней стенки однотонный черный (RAL 9005);

цвет заднего защитного бруса в цвет шасси;

цвет тента RAL 5012;

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
крепление шнура тента на кронштейнах, слева и справа на передней стенке полуприцепа;

между продольными лонжеронами сзади полуприцепа, вмонтирован ящик. Ящик открывается наружу одной створкой вниз и имеет 2 фиксатора с возможностью установки замка;

сзади полуприцепа на нижних полках продольных лонжеронов расположены две паромные петли по одной слева и с права;

в верхней части средних стоек предусмотрены кронштейны для установки поперечных перекладин;

между средними стойками установлены поперечные перекладины;

в районе средних и задних стоек на обвязке рамы предусмотрены дополнительные места крепления адаптеров для диагонального стягивания каркаса ремнями;

4 ремня для диагонального стягивания каркаса;

инструментальный ящик (пластиковый);
передняя стенка соединена цепью с первой поперечной перекладиной крыши;

6 пар карманов на внешних балках рамы для вставных стоек размером 80х80х3.
Цена с завода в Великом Новгороде                                                   5 600 000,00 руб.
Цена указана с учетом НДС.

Сертификация

Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.
Гарантия
Гарантийный срок на полуприцеп - 12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.
Сервисное обслуживание
Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».
Условия поставки: с завода в Великом Новгороде                                      
Сроки поставки: в наличии 1ед.

Предложение действительно 5 рабочих дней!

Условия оплаты   100% оплата.
С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович 

Заместитель директора ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон

т. 8-800-234-32-42 – многоканальный

maxcar54@mail.ru  - email
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 

северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)

www.maxcar54.ru – наш сайт
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал
https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене 
https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК 
https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTube
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