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Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар»
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, Представительство в г. Москва: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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3-осный полуприцеп-самосвал ZASŁAW NW.74.15.AKW.S 28/2020/25
в версии: алюминиевый кузов, клапан внутренний, передняя косая стена, ~28 м3
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	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

Полная длина [A]

9 075 mm*

Длина внутренняя [В]
7 470 mm*
Ширина внутренняя 
2 470 mm*
Ширина внешняя
2 550 mm*
Высота полная [Е]

3 100 mm*

Высота внутренняя [F]
1 500 mm*
Объём кузова
27,7m3*
Колёсная база
1 310 mm*

Собственный вес
     5 100 kg* ±4%
Допустимая полная масса
38 000 kg*
Высота седла тягача [К]
 1 200 mm*
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"*" – Размеры и массы, указанные в предложении, имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм, по которым продукт был изготовлен.

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
РАМА:  

· конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип STRENX 700 MC, оцинковано горячим способом,

· опорные ноги технические ZASLAW,

· сцепной шкворень JOST 2”,

· задний бампер - уклонный, приспособленной под укладчик битумной массы, оцинкованный,

· проушина для буксировочного троса. 

ОСИ, ПОДВЕСКА:

· 3 оси укреплённые SAF INTRADISC „CD” Ø430 ET120 технической грузоподъёмностью 9 000 кг каждая,
· пневматическая подвеска, укрепленая,

· механизм подъёма первой оси - двусторонний.

ТОРМОЗА: 

·    дисковые SAF.

ПНЕВМАТИКА:  

· двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,
· розетка EBS, пневматической соединитель: жёлтый и красный, установленный под операционным помостом [консоль],
· парковочные тормоза – мембранно-пружинные энергоаккумуляторы на 2. и 3. оси, 
· манометр измерения давления,
· клапан выравнивания платформы H-S,
· клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.
КОЛЕСА: 

· шины 385/65 R 22,5 [бренд по выбору производителя] – 6 шт.,
· стальные диски Jansta.
ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА: 

· пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 7 мм,
· боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 30 мм,
· усиление задних боковых стенок из алюминиевого листа толщиной 3 мм 
· 1 балка соединяющая боковые стенки, складываемая,
· заднее закрытие: клапан внутренний, 
· тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, RAL 7039,

· грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 7035/RAL 3004/RAL 6002 /RAL 2004.
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

· гидралической цилиндр HYVA,
· hyfix. 

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ: 
· 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],

· многофункциональные задние фонари,

· освещение номерного знака,

· габаритные огни, 

· боковые габаритные огни,
· LED фонари рабочего света сзади – 2 шт.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

· боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE,
· пластмассовый инструментальный ящик [250x250x500 mm] с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник], 

· противооткатные упоры – 2 шт.,

· лебёдка запасного колеса HAACON – 1 шт.,

· бак для воды,
· алюминиевая лестница,
· операционный помост с барьером, установленный на раме,
· отличительные таблички – 2 шт.,
· пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.,
· маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

ЦЕНА самовывозом: 46 800 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
СРОК ПОСТАВКИ: ФЕВРАЛЬ-МАРТ 2022 Г.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

14 дней.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
предоплата 10% от стоимости транспортного средства.
ГАРАНТИЯ:

12 месяцев.
СЕРВИС:

Авторизованные Сервисные Партнёры [актуальный доступный список на интернет-сайте: www.zaslaw.eu].

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 

северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru 
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
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