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 Коммерческое предложение №К-3 от 18.06.2025 г.
Уважаемые господа!
Компания «Баутек» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
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	Раздвижной низкорамный трал-телескоп ISO PAKCS LB4E (KSLA Y 4/2N-18/40), новый, 2023 г.в. предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.


	

	Производитель
	ISO PAKCS

	Страна
	Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Низкорамный трал



Условия и цены:

	Цена (за единицу товара)
	10 300 000 руб., вкл. НДС и утилизационный сбор

	Количество (ед.)
	2

	Год выпуска
	2023

	Гарантия
	1 год




Коммерческое предложение
	Технические характеристики

	Длина платформы, мм
	9240

	Длина гуська, мм
	3950

	Общая ширина, мм
	2550 + 600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм)

	Длина раздвижения, мм
	6200

	Фиксация раздвижения, мм
	500

	Передвижной стол
	Несъёмный передвижной стол 300 мм.

	Общая длина, мм
	13190

	Погрузочная высота, мм
	875

	Высота ССУ, мм
	1250

	Колёсная база, мм
	8100

	Расстояние между осями, мм
	1360

	Собственная масса, кг
	13 040 +/- 3%

	Нагрузка на ССУ, кг
	18000

	Нагрузка на оси, кг
	40000

	Полная масса полуприцепа, кг
	58000 при скорости движения 80 км/ч

	Полная масса полуприцепа, кг
	63800 при скорости движения 60 км/ч

	Комплектация

	Оси
	4 x 10 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами

	Подъёмная ось
	1-я ось подъёмная

	Подруливающие оси
	3-я и 4-я оси подруливающие

	Шины 
	16 + 1 Шины 245/70/ R 17.5, марка Bridgestone

	Тип колесных дисков
	Стальные

	Держатель запасного колеса
	1 держатель запасного колеса на передней панели

	Тип подвески
	Пневматическая

	Одометр
	есть

	

Тормозная система
	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 4S/3M с антиблокировочной системой (ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13

	
Электросистема
	Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными  фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15, в соответствии с правилами UN ECE R48 и требованию ADR

	
Тип освещения
	Передние габаритные огни, левый и правый габаритные огни, габаритные огни на выдвижных знаках негабарит светодиодные, задние фонари ламповые.



	Smart board
	Без системы Smart board

	Передние опоры
	Механические с нагрузкой 50 т

	Задние опоры
	Механические с нагрузкой 45 т

	Тип гуська
	Стандартный с вертикальным подъемом 90 °

	
Панели на гуське
	Передняя панель стальная размерами 450 мм х 2550 мм, 2 боковые алюминиевые панели с размерами 360 мм х 1500 мм, задняя панель из алюминия размерами 360 мм х 2550 мм

	
Шасси
	Изготовлено из высококачественных и высокопрочных сталей ST52 и S700 MC в соответствии со стандартом  ISO1726

	Настил платформы
	Деревянный настил толщиной 45 мм и рифлёным стальным настилом над колесными арками

	Сцепной шкворень
	1х2” и 1х3.5”

	Положение сцепного шкворня
	Одно

	Цвет шасси
	Голубой или черный

	Крепёжные кольца
	Крепежные кольца 6х2 (10т) гусёк, 8х2 (5т) платформа, 6х2 (8т) на боковой части платформы.

	

Аппарели
	Гидравлические аппарели двойного сложения и сдвижения/раздвижения имеют настил из твёрдых сортов дерева толщиной 40 мм., длина 4200 мм., ширина 850 мм., углом наклона 9°, грузоподъемность 40000 кг., высота 3510 мм. в сложенном положении.

	Соединительный кабель
	Вилка с крышкой в соответствии с правилами VG-96917 и прямыми соединительным кабелем 2х35 мм2 с аккумуляторным захватами согласно правил VG-9627-1 2

	Дополнительная фиксация аппарелей
	Цепи со стяжным механизмом

	Отверстия для коников
	8 х 2 шт. 52 мм. х 102 мм.

	Контейнерные замки
	8 х 2 Контейнерные съемные замки для перевозки контейнеров 1х20Ft, 2х20Ft 1x30Ft, 1x40Ft и 1x45Ft

	Тип уширителей
	Выдвижные 

	
Уширители
	Уширители из оцинкованной стали, 11 х 2 ед. выдвижение на 300 мм с возможностью фиксации каждые 100 мм или 230 мм за один раз.

	Настил на уширители
	Без настила на уширители 

	Ящик для настила на уширители
	Без ящика для настила на уширители

	
Инструментальный ящик
	1 шт. Двойной стальной инструментальный ящик с ПВХ покрытием с размерами 750 мм х 400 мм х 360 мм

	Выдвижные знаки негабарит
	2 х 2 выдвижные знаки негабарит 423мм. Х 423мм. С 2-мя светодиодами +1 разъем для заднего проблескового маячка

	Проблесковый маячок
	1, лампового типа

	Противооткатные башмаки
	2 противооткатных башмака

	Боковая защита
	Боковая защита согласно (89/297/EEC)



Количество: 2 единицы. 
Срок поставки: в наличии, готов к отгрузке.

Отгрузка: 301032, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3, Литер 53.

Условия оплаты: 
100 % - предоплата после подписания договора поставки;

Срок действия коммерческого предложения до 20.06.2025 г.
Видеообзор 4-х осный низкорамный трал-телескоп Kässbohrer LB4E:

https://www.youtube.com/watch?v=MYpIfOAiGkk

https://www.youtube.com/watch?v=dZRXRQY4uRA&index=9&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi
 
Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-kassbohrer-lb4e-/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/
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Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
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