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 Коммерческое предложение №К-3 от 18.06.2025 г.
Уважаемые господа!
Компания «Баутек» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
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	Раздвижной низкорамный трал-телескоп ISO PAKCS LB5E, (SLA 5 / 2N - 24 / 50), 2024 г.в. предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.


	

	Производитель
	ISO PAKCS

	Страна
	Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Низкорамный трал



Условия и цены:

	Цена (за единицу товара)
	 13 000 000 руб., в т.ч. НДС и утилизационный сбор самовывозом из Ясногорска Тульской области

	Количество (ед.)
	1

	Год выпуска
	2024

	Гарантия
	1 год




Коммерческое предложение

	Технические характеристики

	Длина платформы, мм
	9240

	Длина гуська, мм
	3950

	Общая ширина, мм
	2550 + 600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм)

	Фиксация раздвижения, мм
	500

	Длина раздвижения, мм
	6000

	Передвижной стол
	Несъёмный передвижной стол 300 мм.

	Общая длина, мм
	13190

	Погрузочная высота, мм
	890

	Высота ССУ, мм
	1350

	Колёсная база, мм
	8130

	Расстояние между осями, мм
	1360

	Собственная масса, кг
	15470 +/- 3%

	Нагрузка на ССУ, кг
	24000

	Нагрузка на оси, кг
	50000

	Полная масса полуприцепа, кг
	74000 при скорости движения 80 км/ч

	Полная масса полуприцепа, кг
	80200 при скорости движения 60 км/ч

	
	

	Комплектация

	Оси
	5 x 10 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами. Техническая нагрузка на ось 10 т.

	Подъёмная ось
	1-я и 2-я оси подъёмные

	Подруливающие оси
	4-я и 5-я оси подруливающие

	Шины 
	20 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 Bridgestone

	Тип колесных дисков
	Стальные

	Держатель запасного колеса
	Держатель запасного колеса на передней панели

	Тип подвески
	Пневматическая

	Одометр
	есть

	

Тормозная система
	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 4S/3M с антиблокировочной системой(ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13

	
Электросистема
	Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными  фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15, в соответствии с правилами UN ECE R48 и требованию ADR

	
Тип освещения
	Передние габаритные огни, левый и правый габаритные огни, габаритные огни на выдвижных знаках негабарит светодиодные, задние фонари ламповые.


	Передние опоры
	Механические с нагрузкой 50 т

	Задние опоры
	Механические с нагрузкой 45 т

	Тип гуська
	Стандартный с вертикальным подъемом 90 °

	
Панели на гуське
	Передняя панель стальная размерами 450 мм х 2550 мм, 2 боковые алюминиевые панели с размерами 360 мм х 1500 мм, задняя панель из алюминия размерами 360 мм х 2550 мм

	
Шасси
	Изготовлено из высококачественных и высокопрочных сталей ST52 и S700 MC в соответствии со стандартом  ISO1726

	Настил платформы
	Деревянный настил толщиной 45 мм и рифлёным стальным настилом над колесными арками

	Сцепной шкворень
	1х2” и 1х3.5”

	Положение сцепного шкворня
	Одно

	Цвет шасси
	Красный и черный

	Металлизация
	Без металлизации

	Крепёжные кольца
	Крепежные кольца 3х2 (6т) гусёк, 4х2 (6т) платформа, 8х2 (6т) на боковой части платформы.

	
Аппарели
	Гидравлические аппарели двойного сложения и сдвижения/раздвижения имеют покрытие из твердых сортов дерева толщиной 40 мм. , длина 4200 мм., ширина 850 мм., углом наклона 10 °, грузоподъемность 60000 кг., высота 3570 мм. в сложенном положении.

	Соединительный кабель
	Вилка с крышкой в соответствии с правилами VG-96917 и прямыми соединительным кабелем 2х35 мм2 с аккумуляторным захватами согласно правил VG-9627-1 2

	Дополнительная фиксация аппарелей
	Цепи со стяжным механизмом

	Отверстия для коников
	8 х 2 шт. 52 мм. х 102 мм.

	Тип уширителей
	Выдвижные 

	
Уширители
	Уширители из оцинкованной стали, 10 х 2 ед. выдвижение на 300 мм с возможностью фиксации каждые 100 мм или 230 мм за один раз.

	Настил на уширители
	Без настила на уширители 

	Ящик для настила на уширители
	Без ящика для настила на уширители

	
Инструментальный ящик
	1 шт. Двойной стальной инструментальный ящик с ПВХ покрытием с размерами 750мм х 400 мм х 360 мм

	Выдвижные знаки негабарит
	2 х 2 выдвижные знаки негабарит 423мм. Х 423мм. С 2-мя светодиодами +1 разъем для заднего проблескового маячка

	Проблесковый маячок
	1, лампового типа

	Противооткатные башмаки
	2 противооткатных башмака

	Боковая защита
	Боковая защита согласно (89/297/EEC)



Количество: 1 ед.
Отгрузка со склада: 301032, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 3, Литер 53.
 
Условия оплаты: 
100% - предоплата после подписания договора поставки;
[bookmark: _GoBack]
Срок действия коммерческого предложения до 20.06.2025 г.
Видеообзор 5-ти осный низкорамный трал-телескоп Kässbohrer LB5E:
https://rutube.ru/video/a9de4be2b7c6f57f80b00c87c42955d1/

https://www.youtube.com/watch?v=0_R2sJT6NXE&t=28s

https://www.youtube.com/watch?v=p2DXugTXJ_Y&t=21s

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://rutube.ru/channel/24531068/videos/
https://www.instagram.com/maxcar54ru/




Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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