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 Коммерческое предложение №К-4 от 03.10.2024 г.
Уважаемые господа!
Компания «Баутек» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
	Раздвижной 4-х осный низкорамный трал-телескоп ISO PAKCS LB4E, (SLA 4/2N - 18/40) с приставными алюминиевыми трапами, ССУ-1500 мм., 2024 г.в., в наличии 3 ед.
предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.
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https://www.youtube.com/watch?v=s-aALmPmQRw
    
https://rutube.ru/video/bb61adfe1c770c91cbcf6029e950d056/

https://rutube.ru/video/b06d202a70da1e6df3d3aa840380ff64/
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	Производитель
	ISO PAKCS

	Страна
	Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Низкорамный трал LOWBED



Условия и цены:

	Цена (за единицу товара)
	12 880 000 руб., в т.ч. НДС, самовывозом из Ясногорска Тульской области.

	Количество (ед.)
	3

	Год выпуска
	2024

	Гарантия
	1 год



	Технические характеристики

	Длина платформы, мм
	9240

	Длина гуська, мм
	3950

	Общая ширина, мм
	2550 + 600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм)

	Длина раздвижения, мм
	6200

	Фиксация раздвижения, мм
	500

	Передвижной стол
	Несъёмный передвижной стол 300 мм.

	Общая длина, мм
	13190

	Погрузочная высота, мм
	875

	Высота ССУ, мм
	1500

	Радиус ометания, мм
	2300

	Колёсная база, мм
	8100

	Расстояние между осями, мм
	1360

	Собственная масса, кг
	12237 +/- 3%

	Нагрузка на ССУ, кг
	18000

	Нагрузка на оси, кг
	40000

	Полная масса полуприцепа, кг
	58000 при скорости движения 80 км/ч

	Полная масса полуприцепа, кг
	63800 при скорости движения 60 км/ч

	Комплектация

	Оси
	4 x 10 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами

	Подъёмная ось
	1-я ось подъёмная

	Подруливающие оси
	3-я и 4-я оси подруливающие

	Шины 
	16 + 1 Шины 245/70/ R 17.5 Goodyear

	Тип колесных дисков
	Стальные

	Держатель запасного колеса
	1 держатель запасного колеса на передней панели

	Тип подвески
	Пневматическая

	Манометр
	1 манометр показывающий нагрузку на группу осей

	Одометр
	Отсутствует в данной комплектации

	

Тормозная система
	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 4S/3M с антиблокировочной системой(ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13

	
Электросистема
	Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными  фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15, в соответствии с правилами UN ECE R48 и требованию ADR

	
Тип освещения
	Передние габаритные огни, левый и правый габаритные огни, габаритные огни на выдвижных знаках негабарит светодиодные, задние фонари ламповые.

	Smart board
	Без системы Smart board

	Передние опоры
	Механические с нагрузкой 50 т

	Задние опоры
	Механические с нагрузкой 45 т

	Тип гуська
	Стандартный с вертикальным подъемом 90°

	
Панели на гуське
	Передняя панель стальная размерами 450 мм х 2550 мм, 2 боковые алюминиевые панели с размерами 360 мм х 1500 мм, задняя панель из алюминия размерами 360 мм х 2550 мм

	
Шасси
	Изготовлено из высококачественной и высокопрочной стали S700 MC 

	Срез платформы
	Задняя часть платформы имеет срез 500 мм. х 10°

	Настил платформы
	Деревянный настил толщиной 45 мм и рифлёным стальным настилом над колесными арками

	Сцепной шкворень
	1х2” и 1х3,5” на болтовом соединении 

	Положение сцепного шкворня
	Одно

	Цвет шасси
	RAL 2007 Оранжевый

	Частичная металлизация
	Частичная металлизация - долговременная защита боковых балок рамы шасси и гуська от коррозии с помощью покрытия Zn/Al (85/15).

	Крепёжные кольца
	Крепежные кольца 6х2 (10т) + 8х2 (5т) + 6х2 (8т) 

	
Аппарели
	Съёмные блоки для приставных аппарелей и приставные алюминиевые аппарели, длина 2400 мм., ширина 600 мм., грузоподъемность 32000 кг., угол заезда 17°

	Отверстия для коников
	8 х2 шт. 52 мм. х 102 мм.

	Контейнерные замки
	8х2 съёмных контейнерных замков для возможности перевозки контейнеров 1х20Ft, 2х20Ft, 1х30Ft, 1х40Ft и 1х45Ft

	Тип уширителей
	Выдвижные 

	
Уширители
	Уширители из оцинкованной стали, 10 х 2 ед. выдвижение на 300 мм с возможностью фиксации каждые 100 мм или 230 мм за один раз.

	Настил на уширители
	Без настила на уширители 

	Ящик для настила на уширители
	Без ящика для настила на уширители

	
Инструментальный ящик
	1 шт. стальной инструментальный ящик с ПВХ покрытием с размерами 700мм х 400 мм х 360 мм

	Выдвижные знаки негабарит
	2 х 2 выдвижные знаки негабарит 423мм. Х 423мм. С 2-мя светодиодами + 1 разъем для заднего проблескового маячка

	Проблесковый маячок
	1, лампового типа

	Противооткатные башмаки
	2 противооткатных башмака

	Дополнительное освещение
	Дополнительный фонарь на бампере

	Боковая защита
	Боковая защита согласно (89/297/EEC)
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Количество: 3 ед. в наличии.
Отгрузка со склада: 301032, Тульская обл., г. Ясногорск, ул. Заводская, д. 3, Литер 53
Условия оплаты: 
100% - предоплата после подписания договора поставки;
Доставка в течение 2-х недель.

Срок действия коммерческого предложения до 04.10.2024 г.
Видеообзор 4-х осный низкорамный трал-телескоп Kässbohrer LB4E:
https://rutube.ru/video/bb61adfe1c770c91cbcf6029e950d056/

[bookmark: _GoBack]С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://rutube.ru/channel/24531068/videos/
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/




Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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