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	Куда: 
Коммерческое предложение от 03.08.2023 г.
Уважаемые господа!
	

	Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

Самосвальный полуприцеп KÄSSBOHRER DL 24 м³, 2023 г.в., в наличии 2 шт. в Ясногорск Тульской области, 1 шт. в Новосибирске
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	Производитель
	Kässbohrer

	Тип ТС
	Самосвальный полуприцеп

	Категория ТС
	Полуприцеп

	Материал
	Сталь



	Цена
	 5 000 000 руб., в т.ч. НДС 20%

	Страна изготовления
	Россия-Турция

	Год выпуска
	2023

	Гарантия
	1 год
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	Общая Длина
	9’000 мм

	Длина надстройки
	7’900 мм

	Колесная база
	4’900 мм

	Общая ширина
	2’550 мм

	Внутренняя ширина
	2’390 мм

	Высота полуприцепа
	3’020 мм

	Ширина шасси 
	1’300 мм

	Нагрузка на оси
	27’000 кг

	Нагрузка на ССУ 
	12’000 кг

	Собственная масса (±3%)
	6’610 кг

	Полная масса
	39’000 кг

	Высота ССУ
	1’220-1’250 мм

	Положение шкворня
	1 положение шкворня

	Объем 
	24 м³



Спе
	Осевой агрегат и подвеска
	3 x BPW 9 т. Пневмоподвеска, барабанные тормоза

	
	

	
	

	Подъемная ось
	1-я подъемная ось, автоматическая

	Тормозная система 
	EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS. Стояночный тормоз согласно требованиям 71/320/EEC Wabco.

	Электросистема
	Согласно требованиям директивы 76/756/EEC - 2 x 7 + 1 x 15-ти пиновые розетки, 24 Вольта. Боковые габаритные огни LED.

	Шины и Диски
	6+1 x 385/65 R 22,5, со стальными дисками, Марка: Bridgestone

	Крепление запасного колеса
	Есть

	Опорное устройство
	24 т. Механическое опорное устройство

	Шасси
	Высокопрочное сварное шасси из стали S700, состоящее из двух сварных продольных балок «I» формы с поперечными балками на необходимом расстоянии

	Надстройка
	Пол 5 мм HB 450 (HARDOX/RAEX), Боковые стенки 4 мм , передняя и задняя стенки 4 мм HB 450 (HARDOX/RAEX).
Высокопрочная сталь, устойчивая к истиранию. Предназначена для перевозки гравия, грунта и песка.

	Гидравлическая система
	5-х ступенчатый гидроцилиндр HYVA

	Противоподкатная защита
	Алюминиевая противоподкатная защита по бокам (поднимается наверх). Согласно требованиям директивы, AB 89/297/EEC.

	Грязезащитные щитки
	6 шт. пластиковые грязезащитные щитки без брызговиков

	Задний Бампер
	Подъемный противоподкатный брус, согласно требованиям директивы, AB 70/221/EEC

	Предупредительные пластины
	ECE R104 боковые и задние отражатели
ECE R70 2 шт. предупредительные пластины по всей длине


	Дополнительное оборудование
	2 шт. (Колесные башмаки);
ETASC;
Система разгрузки: автоматический подъем-опускание воздушных подушек;
Система крепления кузова/поглощения вибраций "Body Fix";
Предохранение от опрокидывания;
Балкон;
Скатывающийся в рулон тент, вкл. алюминиевую трубу и рукоятку. Цвет серый. Блокирующее устройство для свернутого тента с правой стороны. По бокам и сзади крепления для тента 
Совместимость с асфальтоукладчиком;

	Цвет шасси
	MB7350 Серый

	Цвет надстройки
	RAL 3020 Красный
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Видеобзор KÄSSBOHRER полуприцеп самосвал DL 24 m3:
https://www.youtube.com/watch?v=ZYy2aTRqwXU&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=12&t=0s
Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/samosvalnyy-polupritsep-kassbohrer-dl-24-m3/
С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/


	

	

	Описание и условия

	Описание и условия



Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, филиал в г. Москва, Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +79858484428, maxcar177@mail.ru, ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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Some parts can be option on drawing !
Olgek B.F.No =
Agirlik 6812,306 kg Malzeme
Yiizey Islem
Rev. Degisiklikler OnceliBF.No | Tarih Isim
OLCULERICIN ince (f) Cizen 17.10.2016| seyit.dindar
GENEL TOLERANS | Orta (m) Onay |17.10.2016 Y.UZGAKAR
ISO 2768 Kaba (c) Tarih isim
ALINACAKTIR Cok kaba (v) .
TIRSAN A.S. MALI OLAN BU RESIM,
HiCBiR SURETLE YAZILI iZNi
OLMAKSIZIN F/}BRl_KA DISINA
T TIRSAN | oyl PS00739.05.00.00.00
GCOGALTILAMAZ
16 | 15 14 | 13 12 11 10 | 3 | 2 | 1





image7.png




