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Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар»
Официальный дилер полуприцепов "Wielton" на территории Российской Федерации



Куда: 

Коммерческое предложение от 05.06.2022 г.
 Уважаемые господа!
ПОЛУПРИЦЕП ТРАЛ WIELTON NJ 4R М2 (Польша), 2021 г.в., VIN SUDNJ400000086142, 
новый, в наличии в Москве.
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	Видео https://youtu.be/SJ_jJUqJ7DU


	
[image: ]
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
	Технические параметры
	Единица
	NJ 4 R

	A
	Внешняя длина в сложенном/раздвинутом положении
	мм
	13 230 / 17 230

	B
	Внутренняя длина  в сложенном/раздвинутом положении
	мм
	12 165 / 16 165

	B1
	Внутренняя длина передней площадки (балкона)
	мм
	3 510

	B2
	Внутренняя длина платформы  в сложенном/раздвинутом положении 
	мм
	8 672 / 12 672

	C
	Внешняя ширина
	мм
	2 540

	D
	Внутренняя ширина платформы  
	мм
	2 480

	G
	Колея
	мм
	1 950

	H
	Межосевое расстояние
	мм
	1 310

	K
	Высота седла 
	мм
	1 250

	M
	Расстояние шкворень - первая ось  в сложенном/раздвинутом положении
	мм
	6 051 / 10 051

	L
	Высота платформы
	мм
	~930

	L1
	Высота передней площадки (балкона)
	мм
	1 460

	J
	Ширина аппарелей
	мм
	800

	P
	Длина аппарелей
	мм
	4 300

	Шины
	
	235/75 R17,5”

	Допустимый полный вес
	кг
	58 000

	Собственный вес 
	кг
	13 400

	Допустимая нагрузка на ось – техническая  
	кг
	4x10 000

	Допустимая нагрузка на седлo – техническая   
	кг
	18 000






























	
Шасси 
· стальная сварная конструкция из высокопрочной стали S700 
· 4 oси SAF 17,5” с барабанными тормозами – техническая нагрузка на ось до 10 000 kg
· пневматическая подвеска
· [bookmark: _Hlk33627035]первая ось поднимается в автоматическом режиме (при двух поворотных осях подъемной нет) 
· задняя ось поворотная с системой блокировки, активируемой импульсом по свету заднего хода
· внешний клапан поднятия и опускания платформы
· складные двухсекционные аппарели 4300х800 мм для погрузки техники в задней части полуприцепа
· поднятие и опускание задних аппарелей шидравлические
· [bookmark: _Hlk508278391]плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем, отвечающим нормам SAE 
· раздвижные опорные ноги SAF 
· боковая защита, изготовлена в соответствии с ЕСЕ
· пол платформы и аппарелей выполнен из дерева твердых пород AZOBE - доски толщиной 50 мм
· пол передней площадки из водостойкой и противоскользящей фанеры толщиной 27 мм
· возможно удлинение полуприцепа с фиксацией каждые 0,5 м, максимальное раздвижение 4 м
· система поперечного расширения пола платформы, расширители заполняются дубовыми досками
· борта передней площадки алюминиевые, передний борт защищен деревянной планкой 
· фиксация груза:
· 3-тонные - на передней площадке, 6 шт. (по 3 на сторону) по краям платформы
· 6,7 тонные – по краям рамы, 14 шт. (по 7 на сторону)
· задние отбойники изготовлены в соответствии с ЕСЕ

Тормозная система 
· WABCO двухконтурная с автоматической регулировкой тормозов
· антиблокировочная система EBS 4S/3M
  
Электрическое оборудование
· 24 v в соответствии с ECE и ADR
· задние фары комбинированные: задний ход, стоп-сигналы, противотуманные, указатели поворота и треугольные светоотражатели
· освещение номерных знаков 
· габаритные огни 
· боковое освещение 
· светоотражающие таблички 
· розетки для подключения и розетки ABS/EBS на передней стенке без соединительных проводов 
· обозначение транспортного средства с превышением допустимых габаритов (желтая «мигалка» - три положения «мигалки» + габаритные огни + светоотражающие таблички на расширителях)

Колёса и шины 
	· стальные диски, шины Good Year 235/75/17,5 K-MAX - 17 штук



Покраска
· все стальные элементы перед покраской дважды подвергаются дробеструйной обработке
· антикоррозийная обработка рамы катафорезом (KTL)
· покраска производится в автоматических покрасочных камерах
· выдвижные элементы оцинкованы
· цвет рамы по RAL 
	


Другое оборудование
· 2 тормозных клина под колёса
· 4 крыла, задние крылья с брызговиками
· корзина для запасного колеса
· запасное колесо на передней площадке (балконе)
· инструментальный ящик на передней площадке (балконе)
 
ГАРАНТИЯ:

	· 1 год без лимита пробега.


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	· Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском +/-2%. 

	
СЕРТИФИКАЦИЯ:

	· Техника сертифицирована. 

	
СЕРВИС:

	· Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru 


	Цена в данной комплектации: 6 456 000 руб., в т.ч. НДС 20%.


	АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА: 

	· [bookmark: _GoBack] МО, Солнечногорский р-он, д. Исаково, ул. Сосновая, стр. 1.

	СРОК ПОСТАВКИ: 

	· В наличии, готов к отгрузке.




Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-wielton-nj-4r-m2-46/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – федеральная трасса Р-254, Новосибирская область, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/






_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru
ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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