                                                                                                                                       [image: ]
	Кому: 

Коммерческое предложение от 08.12.2022 г.
Уважаемые господа!
	Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
Полуприцеп-битумовоз Kassbohrer K.STS 30 / 1 - 10 / 24 имеет наилучшее распределение веса и сохранения температуры продукта при транспортировке.[image: Изображение выглядит как небо, внешний, дорога

Автоматически созданное описание]
[image: Изображение выглядит как небо, внешний, дорога, тянет

Автоматически созданное описание]
[image: Изображение выглядит как текст

Автоматически созданное описание]
Видео на ютубе:
https://youtu.be/rOx1heyOoRk
	https://www.youtube.com/watch?v=tZqZl0s-5jw&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi&index=54


	Производитель
	Kässbohrer

	Страна
	Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Название по ЭПТС
	TANKAUFLIEGER

	Категория ТС
	Битумовоз


Условия и цены:
	Стоимость (за ед.)
	 114 000 Евро (включая НДС 20% и утилизационный сбор) за 1 ед.

	Количество (ед.)
	3

	Срок поставки
	До 25.12.2022 г. в г. Ясногорск Тульской области

	Год выпуска
	2022

	Гарантия
	1 год




	Технические данные

	Общая длина
	10600 мм

	Высота ССУ(Без нагрузки)
	1220 мм

	Колесная база
	5900 мм

	Расстояние между осями
	1310 мм

	Передний радиус ометания
	1330 мм

	Задний радиус ометания
	2300 мм

	Диаметр цистерны
	2000 мм

	Полная высота
	3600 мм в передней части 

	Задний свес
	3370 мм 

	Нагрузка на оси (допустимая)
	27 000 кг

	Нагрузка на ССУ
	12 000 кг

	Собственная масса (±%3)
	6780 кг

	Полная масса полуприцепа
	39 000 кг

	Рабочая температура
	250° С

	Испытательное давление
	4,0 Bar

	Рабочее давление 
	2,0 Bar

	Объём цистерны
	30 м3

	Колба

	Тип цистерны
	Изготовлена из нержавеющей стали AISI 321 (DIN 1.4541), в соответствии со стандартом EN 14025 отсек разделен 4 перегородками, корпус с цилиндрическим поперечным сечением для кода ADR L4BH

	Вакуумный клапан
	Вакуумный клапан с рабочим давлением 0,21Bar 

	Термометр
	1 шт.

	Количество отсеков
	1

	Толщина изоляции
	100 мм (glass wool)

	Изоляционное покрытие
	Утеплитель с алюминиевым покрытием

	Изоляционное покрытие передней и задней части
	Передняя и задняя часть имеет покрытие из армированного стекловолокном полиэстера (GRP)

	Наружная изоляция
	Закреплена изоляционными кольцами из нержавеющей стали по всей длине

	Система подогрева
	Система пароподогрева с четырьмя отверстиями и соединением типа GEKA

	Количество люков
	1

	Короб вокруг люка
	Есть с системой слива воды 

	Крышка короба
	Крышка люка с изоляционным покрытием 

	Воздушная линия
	2" из алюминия, с правой стороны в передней и задней части с выходом TW  2"

	Клапан боковой воздушной линии
	Клапан с давлением 2  bar

	Манометр боковой воздушной линии
	2 шт. в передней и задней части полуприцепа

	Система нагнетания воздуха
	Система нагнетания воздуха (1.5") линии выдачи материала, для ускорения выдачи материала и продувки линии после разгрузки.

	Верхняя Воздушная Линия
	Верхняя воздушная магистраль 2"  с 2-мя блоками клапанов 

	Подиум заливного люка
	Подиум из алюминия вокруг системы водослива

	Управление Поручнями Подиума
	Оснащен механически управляемым ограждением с одной стороны дорожки в соответствии с UVV

	Лестница Подиума
	Алюминиевая лестница подиума, с правой стороны

	Крепление шкворневой плиты
	Болтовое

	Место заливного люка
	Расположен над первой секцией

	Испытательное давление системы подогрева
	9 Bar

	Рабочее давление системы подогрева
	7 Bar

	Разгрузочная система

	Донный клапан
	Оснащен нижним клапаном DN100 с ручным управлением в соответствии со стандартом EN-14433 и механическим запорным клапаном DN100 в соответствии со стандартом EN-14432 на разгрузочной линии для опасных грузов.

	Линия разгрузки
	Разгрузочная линия начинается с управляемого маховиком нижнего клапана DN100 acc. к
EN14433, продолжается с механически контролируемым запорным клапаном acc. к EN14432, который имеет важную роль в обеспечении безопасной разрядки, заканчивается DN100 TWCoupling с глухой крышкой. Между запорным клапаном и TW-муфтой имеется шаровой кран 1/2" для отбора проб

	Разгрузочное соединение
	На конце выпускной трубы 4 "TW муфта изготовлена из латуни с глухой крышкой в соответствии со стандартом DIN EN 14420-6, доступна для подключения шланга.

	Подогрев линии разгрузки
	Электрический подогрев TYCO мощностью 500 Вт и питанием 24 В - на линии разгрузки (нагрев на выходе)

	Изоляция линии разгрузки
	Колено Нижнего клапана и выпускная труба изолированы для минимизации тепловых потерь утеплителем который защищает температуру продукта в течение длительного времени. Изоляция покрыта листовым металлом из нержавеющей стали в соответствии с TS EN 13501-1. 

	Пенал для рукавов
	Открытого типа из алюминиевого сплава для рукавов длинной 6000 мм 

	Ходовая часть



	Шасси
	Рама полуприцепа изготовлена из коробчатого профиля, из специального алюминиевого сплава согласно ISO 1726

	Оси
	BPW 3x9 тон с дисковыми тормозами под колёсный диск 22,5"

	Подъёмная ось
	Автоматическая подъёмная первая ось

	Тормозная система
	WABCO 2S/2M с электронной системой контроля RSS в соответствии с UN ECE R13

	Электро-пневматическая система подвески
	Электро-пневматическая система WABCO-ECAS

	Счетчик пробега
	Входит в комплект поставки

	Шины
	6+1 шт. 385/65 R 22,5"

	Держатель запасного колеса
	Лебёдочного типа перед осевым агрегатом

	Колёсные диски
	Из алюминиевого сплава

	Электрика 
	ASPÖCK

	Рабочий свет
	Лампа освещения рабочей зоны

	Опорное устройство
	Механическое 2х12 тон в соответствии с ISO 1726-1

	Инструментальный ящик
	Пластиковый инструментальный ящик 400х480х600 мм.

	Брызговики
	6 шт. 

	Бампер
	Алюминиевый неподвижный бампер в соответствии с правилами ЕЭК ООН R58

	Колёсные колпачки
	Колёсные колпачки с логотипом «К» 60 шт.

	Прочее

	Таблички ADR
	Из  нержавеющей стали 

	Ящик для огнетушителя
	2 шт. ящики для огнетушителя без огнетушителей.

	Брызговик на бампере
	есть

	Отражающая лента
	Жёлтая по длине полуприцепа

	
	Красная на заднем донышке 

	Цвет шасси 
	Красный RAL 3002

	Цвет цистерны
	Серебристый RAL 9006



Благодаря передовой технологии облегченного шасси, полуприцепы-платформы Kassbohrer обеспечивают высокую грузоподъемность. Прочная и долговечная конструкция платформы в сочетании с покрытием KTL Kassbohrer увеличивает долговечность эксплуатационных характеристик полуприцепа. По желанию заказчика полуприцеп может быть укомплектован различными дополнительными приспособлениями.

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/tsisterny%202/bitumovoz-kassbohrer-k-sts-30-1-10-24-30-kub-m-2022-g-v/
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С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76 
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru 
www.maxcar54.ru 
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos 
https://www.instagram.com/maxcar54ru/
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, филиал в г. Москва, Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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