[image: ][image: ]

Кому:
Коммерческое предложение от 03.01.2022 г.
Уважаемые господа!
В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцеп со следующими техническими параметрами. Цена указана в рублях с НДС 20%, на условиях 
самовывоза г. Тверь.
Низкорамный трал-телескоп Specpricep 9942L4 в производстве до 31.01.2022 г.
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	Обозначение полуприцепа
	SPECPRICEP 9942L4

	Тип полуприцепа
	Автомобильный четырехосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	35 000/30 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	12 200

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	47 200

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес четырехосной тележки
	


15 000
32 200

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина (в полностью раздвинутом положении)
- ширина
- высота (max)
	

17 140 (26 340)
2 540
2 800

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина (в полностью раздвинутом положении)
- ширина (с уширителями)
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
12 520 (21 720)
2 540 (3 140)
900

	Высота ССУ, мм
	1150 мм

	Передний радиус ометания полуприцепа, мм
	2 000

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали. 

	Настил
	Комбинированный (металл + дерево)

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом серии В 200 Т. 

	Подвеска
	Пневматическая с краном изменения высоты платформы SAF (Германия)

	Количество осей, шт.
	4 (2 стационарные + 2 самоустанавливающиеся)
1-я ось подъемная (механизм подъема оси автоматический с тумблером ручного опускания)

	Межосевое расстояние, мм
	2510-1360-2510

	Оси, производитель.
	SAF (Германия)

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
18
2

	Шины КАМА
	235/75 R17,5 

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS Wabco c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.
Розетка ABS: ABS ISO 7638 (7 полюсная)

	Тормоза:
- рабочие
- стояночный
	С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	51 мм (2'') по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) 

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75.
Электрооборудования SIM (Португалия)
Соединительные разъемы по ГОСТ 9200-76:
- ПС-325 (7-ми полюсная), 
- ПС-326 (7-ми полюсная)

	Комплектация:

	- гусак пониженный с грузоподъемностью 5 тонн,
- раздвижка по одной балке с возможностью
  фиксации ориентировочно каждые 1000 мм,
- выдвижные уширители до 3140 мм с кронштейнами для укладки в гусаке,
- съемный инструментальный ящик на гусаке,
- без алюминиевых бортов на гусаке,
- передвижной стол 300х2540 мм,
- приставные алюминиевые трапы, 2 шт., 500х2400 мм., вес 55 кг. каждый и кронштейны под трапы по всей ширине скоса, с ящиками под грузовой площадкой,
- манометры 4 шт. в ящике с крышкой,
- длина площадки на гусаке 3500 мм,
- механические опоры на скосе,
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака,
- петли для закрепления груза и на гусаке
- противооткатные упоры, 
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями, 
- проблесковый маячок в задней части полуприцепа,
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: красный

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:
	На осях SAF (Германия) 6 680 000 руб. с НДС 20%, скидка до 15.01.2022 – 100 000 руб.
Цена со скидкой 6 580 000 руб.

	Срок поставки:
	На осях SAF до 31.01.2022 г.

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.


Дополнительные опции:  
- Стойки 1 пара, высотой 1000 мм                                                                                        + 25 000 рублей с НДС;
- Optilink Wabco (система мониторинга осевых нагрузок)                                                 + 80 000 рублей с НДС;
- проблесковый маяк с кронштейном                                                                                   + 15 000 рублей с НДС.

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-specpricep-9942l4-35-30/

Видео низкорамного трала раздвижного до 20 метров SpecPricep 9942L4:
https://www.youtube.com/watch?v=3VDaZG8c4AI&list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR&index=69

Техническое задание для договора купли-продажи:
	№п/п
	Наименование параметров
	Согласованные требования

	1
	Основные параметры  
	

	1.1.
	Модель (модификация)
	SPECPRICEP 9942L4    
	9942L4    

	1.2.
	Грузоподъемность, кг
	35 000/30 000    

	1.3.
	Рекомендуется тягач с нагрузкой на ССУ не менее, кг
	14 000    

	1.4.
	Высота ССУ без нагрузки, мм
	Высота ССУ под нагрузкой, мм
	1 150    
	1 150    

	1.5.
	Радиус ометания задний, мм
	2 000    

	1.6.
	Сцепной шкворень (диаметр в дюймах)
	2”    

	1.7.
	Погрузочная высота грузовой площадки под нагрузкой, мм
	900    

	1.8
	Габариты рабочей площадки (длина до трапов х ширина), мм 
В раздвинутом положении, мм 
Уширение полуприцепа мм
	[bookmark: ГабаритыПлШирина]12 525    х 2 540    
[bookmark: ВРаздвинутом]
21 725    
3 000    

	1.9
	Платформа, тип
	с задним скосом    

	1.10.
	Подвеска (тип)
	пневматическая    

	1.11.
	Оси (количество осей), шт
	1     2     3     4     5     6     7     8
[bookmark: Ок2][bookmark: Ок3][bookmark: Ок4][bookmark: Ок5][bookmark: Ок6][bookmark: Ок7][bookmark: Ок8]□     □    □     ■    □     □    □     □

	1.11.1
	Стационарные оси (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  7-я   8-я нет
[bookmark: Ст1][bookmark: Ст2][bookmark: Ст3][bookmark: Ст4][bookmark: Ст5][bookmark: Ст6][bookmark: Ст7][bookmark: Ст8][bookmark: СтНет] □      ■      ■     □     □      □     □     □    □

	1.11.2
	Самоустанавливающиеся оси (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  7-я   8-я нет
[bookmark: Са1][bookmark: Са2][bookmark: Са3][bookmark: Са4][bookmark: Са5][bookmark: Са6][bookmark: Са7][bookmark: Са8][bookmark: СаНет] ■      □      □     ■     □      □     □     □    □

	1.11.3
	Оси с принудительным управлением (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  7-я   8-я нет
[bookmark: Пр1][bookmark: Пр2][bookmark: Пр3][bookmark: Пр4][bookmark: Пр5][bookmark: Пр6][bookmark: Пр7][bookmark: Пр8][bookmark: ПрНет] □      □      □     □     □      □     □     □    ■

	1.11.4
	Подъемные оси (расположение-порядковый номер)
	1-я   2-я   3-я  4-я   5-я   6-я  7-я   8-я нет
[bookmark: Под1][bookmark: Под2][bookmark: Под3][bookmark: Под4][bookmark: Под5][bookmark: Под6][bookmark: Под7][bookmark: Под8][bookmark: ПодНет] ■      □      □     □     □      □     □     □    □

	1.12
	Межосевое расстояние, мм
	1 360    

	1.13
	Количество колес, шт. + запасные колеса, шт.
	[bookmark: Запасные]16     2    

	1.14
	Шина (размер, производитель), шт.
	[bookmark: ШинаПр]235/75R17.5     КАМА    

	1.15
	Опоры механические 2-х скоростные
	да    

	1.16
	Тормозная система 
	EBS WABCO    

	1.17
	Материал настила
	металлический    

	2.
	Дополнительное оборудование
	

	2.1.1
	Площадка на гусаке
	да    

	2.1.2
	Борта на гусаке (высота бортов 400 мм)
	[bookmark: БортаНаГусаке]алюминиевые    

	2.2.
	Тент на гусаке
	нет    

	2.3.
	Уширители (тип)
	выдвижные    

	2.4.
	Стопора от бокового смещения
	нет    

	2.5.
	Тракозацепы
	нет    

	2.6.
	Трапы (тип, ширина одного трапа, угол заезда)
	механические    
приставные    
раздвижные    

	2.7
	Гидростанция автономная (ЭГА)
	нет    

	2.8.
	Лебедка (тип, тяговое усилие)
	нет    

	2.8.1
	Размещение лебедки
	     

	2.9.
	Дополнительные опоры (гидроопоры)
	механические    

	2.10
	Цвет полуприцепа: 
	■ красный    
□ другой RAL______    

	2.11
	Борта на грузовой платформе
	нет    

	2.12
	Стойки на грузовой платформе
	[bookmark: СтойкиНаГр][bookmark: КоличествоСтоек]нет     
     

	2.13
	Соединительные разъемы электрической системы:
	ПС-325, ПС-326, ABS ISO 7638    

	2.14
	Соединительные головки пневматической системы
	PALM    

	3.
	Другие опции, примечание
	

	3.1
	Оси SAF (Германия)    

	3.2
	Межосевое расстоние 2510-1360-2510 мм    

	3.3
	Приставные алюминиевые трапы    

	3.4
	Кронштейн под приставные трапы по всей ширине полуприцепа    

	3.5
	Ящик под приставные алюминиевые трапы под грузовой площадкой    

	3.6
	Передвижной стол 300 мм    

	3.7
	Манометры 4 шт (в ящике с крышкой)    

	3.8
	Тумблер подъема/опускания оси    

	3.9
	Съемный инструментальный ящик по переднему краю гусака    

	3.10
	Лебедка для подъема запасного колеса,    

	3.11
	Карманы под стойки по периметру площадки    

	3.12
	Петли для закрепления груза    

	3.13
	Брызговики    

	3.14
	Противооткатные упоры    

	3.15
	Оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями,    

	3.16
	Проблесковый маячок в задней части полуприцепа,    

	3.17
	Сумка с ЗИП.    




С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/
_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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