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Куда: 


Уважаемые госопда!
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
Коммерческое предложение №0353Д от 28.04.2020 г.
Низкорамный 4-х осный трал СпецПрицеп 994274 комбайновоз с провалами для колес
[image: IMG_4544]Ориентировочная схема полуприцепа 9942L4 мод.1
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	Обозначение полуприцепа
	SPECPRICEP 9942L4 мод.1

	Тип полуприцепа
	Автомобильный четырехосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	35 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	12 000

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	47 000

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес четырехосной тележки
	


11 000
36 000

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями 
- высота (max)
	

15 320
2545
3445
3950

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями  
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
12 000
2545
3445
630

	Межосевое расстояние
	3850-1310-1820

	Высота ССУ
	Под тягач заказчика

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали 

	Настил
	Металлический

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом серии Е 200 Т "JOSТ" (Германия) или аналогичное

	Подвеска
	Пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+100 мм)

	Количество осей, шт
	4 (1-я самоустанавливающаяся подъемная,  2-я и 3-я – стационарные, 4-я ось самоустанавливающаяся)

	Оси, производитель.
	ROR (Италия)

	Количество колес, шт:
- всего
- в том числе запасных
	
18
2

	Шины
	215/75 R17,5 

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	51 мм (2”) по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) или аналог

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- ниши для колес перевозимой техники,
- приставные металлические трапы,
- вставные уширители до 3445 мм,
- механические опоры на скосе,
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака
 - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм,
- настил гусака: металл-дерево,
- грунтозацепы на раме,
- оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения),
- петли для закрепления груза
-  брызговики,
- противооткатные упоры, 
- механические опоры на скосе,
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями,
- проблесковый маячок, 
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: по требованию заказчика.

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:	
	54 000 (пятьдесят четыре тысячи) евро с НДС 20%

	Срок поставки:
	60-65 рабочих дней с возможной досрочной отгрузкой

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.


























Низкорамный 4-х осный трал СпецПрицеп 994274 комбайновоз с провалами для колес
Ориентировочная схема полуприцепа 9942L4 мод.2
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	Обозначение полуприцепа
	SPECPRICEP 9942L4 мод.2

	Тип полуприцепа
	Автомобильный четырехосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг
	45 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг, ориентировочно
	14 400

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	59 400

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес четырехосной тележки
	


17 000
42 400

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями 
- высота (max)
	

16 660
2500
3450
3950

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями  
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
13 000
2500
3450
690

	Межосевое расстояние
	1410

	Высота ССУ
	Под тягач заказчика

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной стали 

	Настил
	Металлический

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом серии Е 200 Т "JOSТ" (Германия) или аналогичное

	Подвеска
	Пневматическая с краном изменения высоты платформы (-60/+100 мм)

	Количество осей, шт
	4 (1-я подъемная,  1-я и 2-я – стационарные, 3-я и 4-я оси самоустанавливающиеся)

	Оси, производитель.
	ROR (Италия)

	Количество колес, шт:
- всего
- в том числе запасных
	
18
2

	Шины
	215/75 R17,5 

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	51 мм (2”) по ГОСТ 12017-81, JOST (Германия) или аналог

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- ниши для колес перевозимой техники,
- приставные металлические трапы,
- вставные уширители до 3450 мм,
- механические опоры на скосе,
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака
 - алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм,
- грунтозацепы на раме,
- оцинкованный направляющий брус (стопора от бокового смещения),
- петли для закрепления груза
-  брызговики,
- противооткатные упоры, 
- механические опоры на скосе,
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС с мерцающими огнями,
- проблесковый маячок, 
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: по требованию заказчика.

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации на условиях самовывоза из г. Тверь:	
	55 000 (пятьдесят пять тысяч) евро с НДС 20%

	Срок поставки:
	60-65 рабочих дней с возможной досрочной отгрузкой

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.


         Условия оплаты – предоплата 20% в рублях по курсу евро ЦБ РФ на день оплаты, оставшаяся сумма после уведомления полуприцепа к отгрузке с завода-изготовителя.
Возможно фиксирование стоимости в рублях при оплате аванса 60%.

Доставка до вашего города по согласованию.

Срок действия коммерческого предложения до 12.05.2020 г.
          Гарантия: 12 месяцев.
Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).
Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-spetspritsep-9942l4-35-45-kombaynovoz/

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:
https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh
[bookmark: _GoBack]
С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76.
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка - г. Новосибирск, ул. Кубовая, 60.
(карьер Мочище, ост. Объединение 4, автобаза "КатуньТранс")
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
наш канал в ЮТУБе:
 
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos

https://www.instagram.com/maxcar54ru/



_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru Представительство в Санкт-Петербурге: 8-911-981-65-75, maxcar78@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 540601001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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