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 Коммерческое предложение от 15.11.2024 г.
Уважаемые господа!
Компания «Баутек» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
Полуприцеп бортовой ISO PAKCS SPL, 13,6 м., коники, запаска, 2024 г.в., в наличии в г. Ясногорск
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Видеообзор бортового полуприцепа:
[bookmark: _GoBack]https://www.youtube.com/watch?v=YG7nPL2wq0U&t=1s
	
Технические характеристики

	Высота ССУ, мм
	1180

	Нагрузка на ССУ, кг
	12000

	Нагрузка на оси, кг
	27000

	Полная масса полуприцепа, кг
	39000

	Полная длинна, мм
	13670

	Полная внутренняя длинна, мм
	13610

	Полная ширина, мм
	2550

	Полная внутренняя ширина, мм
	2480

	Колёсная база, мм
	7700

	Высота гуська, мм
	200

	Масса полуприцепа, кг
	6.465 +/- 3%

	Комплектация


	Шасси
	Высокопрочные стальные шасси QSTE 690TM (Оцинковка KTL), состоит из двух продольных сварных блоков в “I” форме и перекрестных балок на необходимом расстоянии

	Тормозная система
	EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система RSS, стояночный тормоз пружинного типа в соответствии с ЕС Directive 71/320 EEC

	Шины
	6+1 комплектов 385/65 К 22.5 Bridgestone, стальные диски

	Оси и подвеска
	Трехосная пневматическая BPW дисковыми тормозами с нагрузкой на ось 9 т.

	Опорное устройство
	24 т. JOST

	Подъемная ось
	1-я подъемная ось

	Электросистема
	24 В., 2 х 7 + 15-и штепсельный розетки, согласно Директиве 76/756/ЕЕС 

	Борта
	Стальные с KTL оцинковкой (5 шт х 765 мм)

	Пол
	Прорезиненное покрытие, толщина 30 мм, допустимая нагрузка вилочного погрузчика – 5’460 кг в соответствии с DIN EN 283

	Передняя панель
	1500 мм стальные с KTL оцинковкой, с лестницей

	Боковое противоподкатные устройства
	Боковое защитное устройство из алюминиевого профиля может быть поднято вверх. (Директива 89/297/EEC)

	Буферный бампер
	Роликовый буфер 

	Грязезащита
	4 грязезащитных щитка с брызговиками

	Ящик
	1500 х 600 х 480 мм

	Доп. оборудование
	- 2 пластиковых башмака с креплениями
- крепежные кольца 13 х 2, согласно EN 12640
- крепление запасного колеса, запасное колесо
- задние отражатели ECE R70
- конники 16 шт. (80 мм х 80 мм х 1500 мм)
- отверстия под коники (80 х 80) 16 шт. по краям + 8 шт. по центру
- ящик под коники
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Цена за 1 единицу изделия самовывозом из Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3, Литер 53: 
5 380 000 руб., в т.ч. НДС 20%.

Количество: 1 шт. в наличии.

Условия оплаты: 
100%- предоплата после подписания договора поставки; 
Срок действия коммерческого предложения до 25.11.2024 г.

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович	
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/



Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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