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Уважаемые господа!
Мы хотели бы поблагодарить Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
Самосвальный полуприцеп KCS – DL3 демонстрирует потрясающую надёжность и долговечность благодаря сверхпрочному шасси и кузову в самых сложных условиях при температурах до – 40° С
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Автоматически созданное описание][image: Изображение выглядит как колесо, транспорт, небо, транспортное средство

Автоматически созданное описание]

	Производитель
	ISO PAKCS

	Страна производства
	Россия

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Полуприцеп самосвал



	Стоимость за ед. товара
	

	Срок поставки
	 В наличии 

	Год изготовления
	2024

	Гарантия
	1 год.


Коммерческое предложение.
	Технические характеристики

	Общая, мм
	10410

	Длина надстройки, мм
	9500

	Общая ширина, мм
	2550

	Колёсная база, мм
	6190

	Ширина шасси, мм
	1300

	Ширина надстройки, мм
	2360

	Полная высота, мм
	3250

	Высота ССУ, мм
	1220 - 1250

	Положение сцепного шкворня
	2

	Сцепной шкворень
	Стандарт 2”

	Расстояние между осями, мм
	1310

	Собственная масса, кг
	8400

	Нагрузка на ССУ, кг
	12000

	Нагрузка на оси, кг
	27000

	Разрешённая полная масса полуприцепа, кг
	39000 

	Объём кузова, м3
	32

	Комплектация

	Оси
	3 x 9 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами

	Подъёмная ось
	1-я ось подъёмная

	Шины 
	6 + 1 Шины 385/65/ R 22.5 (марка: выбор БАУТЕК)

	Тип колесных дисков
	Стальные, выбор  БАУТЕК

	Держатель запасного колеса
	Держатель запасного колеса для 2-х колёс перед осевым агрегатом 

	Опорное устройство
	24 т. механическое

	Тормозная система
	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 2S/2M с антиблокировочной системой (ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13

	Электросистема
	Aspöck. Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными  фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15

	Smart board
	Модуль управления полуприцепом Smartboard с дисплеем для считывания данных о прицепе и управления функциями EBS и подвески

	Шасси
	Высокопрочное сварное шасси из стали S700, состоящее из двух сварных продольных балок «I» формы с поперечными балками на необходимом расстоянии

	КTL
	Электрокатафорезная обработка шасси. 10 лет гарантия от сквозной коррозии.

	Система крепления кузова/поглощения вибраций
	Система крепления кузова/поглощения вибраций "Body Fix" 

	Система сопряжения с асфальтоукладчиком
	Есть

	Балкон
	Площадка для работы с пологом  

	Гидравлическая система
	5-ти ступенчатый гидроцилиндр HYVA

	Противоподкатная боковая защита
	Алюминиевая противоподкатная защита по бокам 

	Задний противоподкатный брус
	Регулируемый по высоте противоподкатный брус.

	Крылья
	Пластиковые крылья над каждым из колёс + брызговики на задних крыльях

	
Конструкция самосвального кузова
	Кузов самосвального полуприцепа изготовлен из высокопрочной стали имеющую высокую устойчивость к истиранию. Конструкция имеет 12-ть рёбер жёсткости, что обеспечивает высокую устойчивость к деформации.  

	

Самосвальный кузов
	Пол кузова выполнен из стали HB 450 (HARDOX/RAEX) толщиной 6 мм.

	
	Боковые стенки выполнены из стали HB 450 (HARDOX/RAEX) толщиной 5/4 мм. 

	
	Фронтальная часть и задний борт выполнены из стали HB 450 (HARDOX/RAEX) толщиной 5 мм.

	
Полог
	Скатывающийся в рулон полог, вкл. в алюминиевую трубу и рукоятку. Блокирующее устройство для свернутого тента с правой стороны. Плотность материала 680 г/м2.

	Система помощи при разгрузке
	Система помощи при разгрузке обеспечивает автоматический спуск воздуха из пневмосистемы задней оси для достижения устойчивости.

	Система предупреждения от опрокидывания 
	Система предупреждения от опрокидывания звуковым сигналом предупреждает водителя о критическом отклонении на неровной разгрузочной поверхности

	Противооткатные упоры 
	2 шт. пластиковые противооткатные башмаки 

	Цвет шасси
	MB 7350. Серый. 

	Цвет надстройки
	Красный
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С Уважением, Ферулёв Владимир Александрович 
Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 – служебный телефон
т. 8-800-234-32-42 – многоканальный
maxcar54@mail.ru  - email
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)

www.maxcar54.ru – наш сайт
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
https://t.me/maxcar54 - наш Телеграмм канал
https://zen.yandex.ru/id/622dca62cbc61a17d67cd6b3 - наш аккаунт в Яндекс Дзене 
https://vk.com/maxcar54 - наша группа в ВК 
https://rutube.ru/channel/24531068/ - наш канал на RuTube
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