	
		            
Общество с ограниченной ответственностью « МаксКар»




Коммерческое предложение от 12.11.2024 г.
Уважаемые господа!
Компания «Новтрак» совместно с официальным дилером ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Специализированный полуприцеп тяжеловоз Meusburger Новтрак мод. MSP-468, в наличии, готов к отгрузке


Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-meusburger-novtrak-msp-468-50/

*фото и эскиз для примера.


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Полуприцеп низкорамный четырёхосный подходит для эксплуатации с тягачами с колесной формулой 4х2 на пневмоподвеске.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

	Размеры:

	Высота ССУ, порожний/груженый мм
	1 150

	Габаритная длина п/п (с раздвинутой рамой) (без трапов), мм
	          ок. 16 000 (24 000)

	Длина передней площадки, мм
	ок. 4 400

	Скос в задней части передней площадки 

	315х340

	Длина задней площадки (ровная погрузочная поверхность без учета скоса), мм
	
ок. 11 600

	- длина смещаемой промежуточной опоры, мм
	ок. 500

	Скос в задней части нижней площадки, мм
	без скоса

	Габаритная ширина п/п (c уширителями), мм
	2 550 (3 000)

	Габаритная высота п/п, мм
	2 070

	Высота п/п погрузочная в груженом состоянии, сзади, мм
	ок. 860

	Расстояние между осями, мм
	2510+1360+2510

	Расстояние от шкворня до заднего габарита п/п в собранном состоянии (без трапов), мм

	14 420

	Вес:

	Масса полуприцепа в снаряженном состоянии, кг
	ок. 12 500

	Масса перевозимого груза, не более, кг
	ок. 50 600

	Полная масса полуприцепа, кг	                     
	63 000

	Распределение нагрузки:
- на седельно-сцепное устройство, не более, кг
- на оси полуприцепа, не более, кг 
	
15 000
48 000



ШАССИ:
стальная сварная конструкция, состоящая из передней площадки, имеющий задний скос и ровной задней площадки, имеющей задний скос;
дополнительный скос передней площадки ок. 520 мм с внешней стороны рамы,
рама изготовлена из высокопрочной стали с пределом текучести 700-960 MPa;
нижняя часть передней площадки зашита металлическим листом над колесами в положении 4х2 и положении 6х2. Толщина листа 4 мм. 
усиленная опорная плита с соединительным 2-х дюймовым шкворнем в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 55.00 и расположенным согласно ISO 1726;
низкая высота шеи;
задняя площадка с выдвигающейся центральной рамой, длина выдвижения ок. 8000 мм (с промежуточной фиксацией через 500 мм) при помощи пневматического фиксирующего устройства; 
смещаемая промежуточная опора шириной ок. 500 мм, фиксируемая;
усиленное исполнение рамы для нагрузки 40 тонн на 5 метров (в собранном состоянии);
внешняя обвязка полуприцепа нижней платформы не открыта (гнутый профиль MN 160 мм);
задний противоподкатный брус выполнен в виде гнутого швеллера (цвет бруса белый);
2 х 12 тонн переднее опорное устройство с односторонним управлением справа;
пара телескопических складных опорных ног сзади полуприцепа;
2 противооткатных упора с держателями на передней стенке;
два боковых защитных приспособления в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 73.00 (широкий алюминиевый профиль с рекламой MEUSBURGER);
маркировка с улучшенными светоотражающими характеристиками белого цвета в соответствии с правилами ЕЭК ООН 48-03;
грязеулавливающие брызговики перед осями и за каждой осью;
2 держателя для двух запасных колес.
закладная для крепления запаски тягача за ящиком на передней площадке.

ОСЕВОЙ АГРЕГАТ:
4 х 12 000 кг, марки Ceylan (Турция, аналог BPW), усиленное исполнение для жестких дорожных условий;
тормозные механизмы барабанного типа;
пневмоподвеска;
оснащение средней оси датчиками ABS;
межосевое расстояние 1360/2510/1360;
четыре манометра по одному манометру на каждую ось, место установки в закрытом ящике (ящик в цвет шасси); 
1-я ось – подъемная, подруливающая, управляемая трением, с электрическим и механическим стопорным устройством;
4-я ось подруливающая, управляемая трением, с электрическим и механическим стопорным устройством.  

КОЛЕСА И ШИНЫ:
17 колес (включая одно запасное), стальной диск 6,75 х 17,5;
шины 235/75 R17,5 (По выбору Поставщика).

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА:
пневматическая, двухпроводная с пневмоаппаратами;
EBS электронная антиблокировочная система с активированной функцией RSS (функция антиопрокидывания);
электронный блок управления пневмоподвеской;
конфигурация ABS – 4S/3M;
тормозные камеры мембранного типа;
стояночная тормозная система полуавтоматического типа с пружинными энергоаккумуляторами;
2 присоединительные пневматические головки;
розетка ABS по ISO7638;
без соединительных кабелей с тягачом.

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ:
рабочее напряжение 24 V;
задние светодиодные фонари диодные круглого сечения WAS (фонари установлены в углублении);
2 фонаря освещения номерного знака диодные;
габаритные боковые фонари диодные;
2 передних габаритных фонаря диодные;
2 задних выносных позиционных фонаря диодные; 
1 х 15, 2 х 7 - полюсных штепсельных разъема;
1 проблесковый маячок сзади;
взрывобезопасное исполнение, полная изоляция разъемов;
без соединительных кабелей с тягачом.

ПОЛ:
на передней площадке настил из фанеры 27-30 мм; 
на задней площадке настил из досок твердой древесины толщиной ок. 50 мм, с выступом над рамными 
профилями ок. 5мм; 
над колесами покрытие из рифленых стальных листов.

ПЕРЕДНЯЯ СТЕНКА И БОРТА:
передняя стенка с интегрированным инструментальным ящиком во всю ширину площадки, 1 крышка 
сверху, 2 крышки по бокам; 
без бортов без бортов.

АППАРЕЛИ:
приставные алюминиевые трапы грузоподъемностью 32 т, длиной 2 400 мм, шириной 500 мм; 
ящик для хранения аппарелей (оцинкованный) на заднем свесе. 

ДРОБЕСТРУЙНАЯ ОБРАБОТКА И ПОКРАСКА:
все стальные части перед покраской проходят дробеструйную обработку;
все стальные части перед покраской, грунтуются цинкосодержащим грунтом;
покраска полиуретановая эмаль;
боковая защита из анодированных алюминиевых профилей в цвет шасси;
диски колес серебристого цвета;
цвет шасси однотонный синий RAL5002;
цвет погрузочной площадки черный RAL 9005;
задний защитный брус белого цвета;
пластиковые элементы черные, без покраски.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
3 пары стандартных крепежных мульд, утопленных сбоку на верхней секции, с силой натяжения 
4 000 кг –начинается сразу от передней стенки; 
8 пар поворотных крепежных мульд для тяжеловесных грузов с открытым краем (возможность 
откидываться наружу обвязки) на задней площадке, с силой натяжения 8 000 кг; 
1 пара поворотных крепежных мульд на передней площадке перед скосом, с силой натяжения 8 000 кг; 
1 пара поворотных крепежных мульд на заднем скосе нижней секции, с силой натяжения 8 000 кг; 
8 пар грибовидных крепежных элементов сбоку на внешней раме нижней секции с ребром 24 мм, с силой 
натяжения 5 000 кг; 
выдвижные предупреждающие таблички включающие стояночные фонари спереди за опорным устройством 
и сзади перед замыкающим профилем, выдвигающиеся до ширины 3 500 мм; 
1 пара дополнительных карманов под крепежные кронштейны выдвижных табличек на заднем скосе задней 
площадки; 
1 светоотражающая (широкая) табличка ECE 70 со съемным креплением на замыкающем профиле 
полуприцепа; 
2 ящика для инструментов из нержавеющей стали (место расположения под рамой); 
выдвижные уширители с обеих сторон на общую ширину 3 000 мм, включая сплошной настил из 
деревянных брусков (место хранения брусков – под рамой в оцинкованном ящике); 
на передней площадке вставные уширители на общую ширину 3 000 мм, включая сплошной настил из 
деревянных брусков (место хранения брусков – под рамой между); 
выдвижные опоры сзади на замыкающем профиле для установки трапов; 
8 фар рабочего освещения (2 фары на переднем ящике в защитном швеллере, 2 фары под рамой за опорными 
ногами, 2 фары перед второй осью, 2 фары в замыкающем профиле); 
8 пар карманов в полу платформы под стойки 100/50; 
4 ряда карманов в полу платформы под стойки 100/50; 
брызговик на заднем брусе во всю ширину с рекламой MEUSBURGER. 

Сертификация
Полуприцепы «НОВТРАК» сертифицированы Госстандартом РФ в соответствии с последними правилами ЕЭК ООН.
Гарантия
Гарантийный срок на полуприцеп -  12 месяцев с момента продажи без ограничения пробега.
Сервисное обслуживание
Гарантийное и послегарантийное техническое обслуживание производится на сервисной станции завода «НОВТРАК». По взаимному согласованию возможны другие варианты на станциях сервис-партнеров «Meusburger Новтрак».

Цена с завода в Великом Новгороде 11 400 000 руб.
Цена указана с учетом НДС.
Сроки поставки: в наличии, готов к отгрузке.
Условия оплаты: 100 % предоплата.

[bookmark: _MailEndCompose]https://www.youtube.com/watch?v=avHOuNRZDfM

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76 
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/


_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru, Представительство в г. Москва: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13, +7-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк",  30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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