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Уважаемые господа!
Коммерческое предложение №0118Т от 25.03.2021 г.
Компания «Спецприцеп» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения. В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию полуприцепы со следующими техническими параметрами. 
Высокорамный 4-х осный трал SPECPRICEP 9942H4, 54 тонны под заказ
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	Обозначение полуприцепа
	SPECPRICEP 9942Н4

	Тип полуприцепа
	Автомобильный четырехосный.

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг.
	 54 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг., ориентировочно
	15 000

	Технически допустимая максимальная (полная) 
	69 000

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес четырехосной тележки
	


22 000
47 000

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
11 100
2 540
1 250

	Высота ССУ, мм
	1500/1450 под нагрузкой или под тягач заказчика

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготовлены из высокопрочной, низколегированной, морозостойкой стали 

	Настил
	Металлический  (покрытие сверху рамы купершлаком)

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом 

	Подвеска
	Пневматическая , с краном изменения высоты платформы

	Количество осей, шт.
	4
1-2-3-я, стационарные 
4-я поворотная

	Оси, производитель.
	ROR (Италия)

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
9
1

	Шины
	Barum 445/65/22,5 

	Диски
	Стальные диски 22.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа. 

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	 (3.5'') по ГОСТ 12017-81.

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:

	- трапы механические одного сложения, угол заезда 16 градусов,
- механические опоры на скосе,
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака
- алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм,
- петли для закрепления груза,
- брызговики,
- противооткатные упоры, 
- оцинкованные выдвижные знаки негабаритного ТС, 
- розетка под проблесковый маячок и маяк,
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку, частичную обработку цинком.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: красный.

	Документация

	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	Цена в данной комплектации:
	4 926 000,00 российских рублей с НДС 20%.

	Срок поставки:
	85 рабочих дней

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.


Дополнительные опции:
- Оси BPW пр-ва Германия                                                               + 296 000,00 рублей с НДС;
- Оси SAF и Gigant пр-ва Германия                                                 + 220 000,00 рублей с НДС;
- стойки 1 пара, высотой 1600 мм. (120х60)                                     + 20 000,00 рублей с НДС;
- коники выдвижные 1 пара, высотой 1600 мм                                + 35 000,00 рублей с НДС; 
- гидравлические трапы одного сложения                                      + 150 000,00 рублей с НДС;
- автономная гидростанция, ЭГА, 2 кВт, 24 В                                 + 70 000,00 рублей с НДС;
- передняя подъемная ось                                                                   + 80 000,00 рублей с НДС;
- топливный бак 500 литров                                                               + 30 000,00 рублей с НДС;
- уширители выдвижные до 3140 мм                                              + 200 000,00 рублей с НДС;
- металлоконструкция с тентом на гусаке                                        + 50 000,00 рублей с НДС;
- проблесковый маяк                                                                          + 10 000,00 рублей с НДС;
Производство ООО «Компания «Спецприцеп» сертифицировано по ISO 9001 (регистрационный № РОСС RU.ИС06.К00058).
Компания «Спецприцеп» заинтересована во взаимовыгодном и долгосрочном сотрудничестве с Вами.
 Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/vysokoramnyy-tral-specpricep-994284-54-mekhtrapy/

Видео тралов Спецприцеп:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/



_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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