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полуприцеп-самосвал ZASŁAW в версии: алюминиевый кузов, клапaн, передняя стена под уклоном ~37 м3
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	Длина внутренняя
	8 600 мм*

	Ширина внутренная
	2 470 мм*

	Ширина внешняя
	2 550 мм*

	Высота внутренняя
	1 750 мм*

	Высота внешняя
	3 290 мм*


	Объём кузова
	37,3 м3*

	Собственный вес
	5 860 кг* ±4%

	Грузоподъёмность
	32 140 кг*

	Допустимая полная масса
	38 000 кг*

	Высота седла тягача
	 1 200 мм*


	ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
	


"*" – Размеры и массы указанные в предложении имеют предметный характер и могут изменяться в зависимости от спецификации продукта, технологии выполнения, употребленных компонентов и норм по которым продукт был изготовлен.

ДЕТАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ, СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
· конструкция изготовлена из стали повышенной прочности тип STRENX 700 MC, дважды поддана дробеструйной обработке [очищенная металлическими шариками [гранулами] под давлением]. Шасси оцинковано горячим способом.

· опорные ноги – технические ZASLAW,

· сцепной шкворень 2”,

· задний бампер – уклонный, оцинкованный, приспособленной под укладчик битумной массы,

· проушина для буксировочного троса. 

ОСИ, ПОДВЕСКА: 

· 3 оси SAF CD технической грузоподъёмностью 9 000 кг каждая,
· пневматическая подвеска, укрепленая,

· механизм подъёма оси – двусторонний SAF, 

ТОРМОЗА:

· дисковые SAF INTRADISC.
ПНЕВМАТИКА:  

· двухпроводная пневматическая тормозная система в соответствии с ECE, EBS KNORR-BREMSE 2S2M,
· розетка EBS, пневматической соединитель: жёлтой и красной, установленный под операционным помостом [консоль],
· парковочные тормоза – мембранно-пружинный энергоаккумуляторы на 2. и 3. оси, 
· манометр измерения давления,
· клапан выравнивания платформы H-S,
· клапан автоматического спуска воздуха из подушек во время разгрузки.
КОЛЕСА: 

· шины 385/65 R 22,5 [DUNLOP SP 247] – 6+1 шт.,

· стальные диски.

ГРУЗОВАЯ ПЛАТФОРМА: 

· пол из износостойкого листового алюминия тип 5083 толщиной 7 мм, 
· боковые стенки из алюминиевых профилей, толщиной 30 мм [профили: 4 мм внутенный, 2 мм внешний], 
· усиление задних боковых стенок из алюминиевого листа толщиной 3 мм,
· 2 цепи соединяющие боковые стенки, 
· заднее закрытие: клапaн, 
· тент 680гр/м2 убирается в сторону, оборудованный в алюминиевую планку, цвет выбран Клиентом из палитры RAL,

· грузовой кузов окрашенный в цвет RAL 7035 (серый),  RAL 3004 (красный), RAL 6002 (зелёный) и RAL 2004 (оранжевый) 

· 1 ссып для зерна 

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:

· гидралической цилиндр HYVA.

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ИНСТАЛЯЦИЯ: 
· 24V, согласно с требованиями правил дорожного движения и ECE, 2 соединительные розетки [2x7pin и 1x15pin] установленные под операционным помостом [frontbox],

· многофункциональные задние фонари,

· освещение номерного знака,

· габаритные огни,

· рабочий свет сзади – 2 LED фонаря WESEM 

· боковые габаритные огни.

ПРОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ:  

· боковая защита алюминиевая в соответствии с ECE,

· пластмассовый инструментальный ящик [250x250x500 mm] с оборудованием [2 ключа к колесам, предупреждающий треугольник], 

· лебёдка запасного колеса – 1 шт.,

· противооткатные упоры – 2 шт.,

· алюминиевая лестница
· бак для воды
· длинный брызговик на бампере с логотипом ZASLAW
· операционный помост с барьером установленный на раме – стальной,
· отличительные таблички – 2 шт.,
· пластмассовые крылья, задние с брызговиками - 6 шт.,
· маркировка транспортного средства в соответствии с 48 ECE.

ЦЕНА самовывозом: 50 200 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
ГАРАНТИЯ:

12 месяцев.
СЕРВИС:

Авторизованные Сервисные Партнёры [актуальный доступный список на интернет-сайте: www.zaslaw.eu].

С Уважением, Ферулев Владимир Александрович 

Ведущий менеджер ООО "МаксКар"
т. +7-913-477-12-39 
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 

северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 

(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru 
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos - Наш канал на Youtube
https://www.instagram.com/maxcar54ru/ - наша страница в Instagram
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