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Полуприцеп Kassbohrer FRIGO SRI_10_12_27_EU, 2024 г., новый, в наличии 11 шт.
Коммерческое предложение от 25.02.2025 г.
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	Производитель
	Kässbohrer

	Страна производства
	Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Полуприцеп рефрижератор

	Стоимость за ед. товара
	108 150 Евро по курсу ЦБ РФ. Включая НДС и утилизационный сбор

	Срок поставки
	В наличии 11 единиц

	Год изготовления
	2024

	Гарантия
	1 год. 



	Технические характеристики

	Высота ССУ, мм
	1120

	Высота внутренняя , мм
	2650

	Высота внутренняя в проёме ворот , мм
	2643

	Высота внешняя общая, мм
	4000

	Длина полная (внешняя), мм
	13600

	Длина погрузочная внутренняя, мм
	13385

	Ширина внешняя (внешняя), мм
	2600

	Ширина внутренняя погрузочная, мм
	2460

	Колесная база, мм
	7450

	Высота гуська, мм
	10 

	Полная масса полуприцепа, кг
	39000

	Максимально допустимая нагрузка на тележку (технически), кг
	27000

	Максимально допустимая нагрузка на ССУ, кг
	12000

	Масса  ±%3, кг
	8300

	Общее описание полуприцепа

	Рама
	Выполнена из высокопрочной стали S700 MC, состоит из 2-х продольных балок “I” формы и поперечных балок на необходимом расстоянии с покрытием KTL (электро-катафорезная обработка).  2" палец.

	Оси и подвеска
	Трехосная пневматическая система BPW с дисковыми тормозами и нагрузкой 9 т.

	Механизм подъёма оси
	Автоматическая система подъёма первой оси

	Опорное устройство
	2 механические опоры JOST, 2-х скоростные, грузоподъемностью 24 тонны.

	Тормозная система
	Wabco EBS 2S/2M двухконтурная тормозная система с RSS, стояночный тормоз пружинного типа согласно UN ECE R13.

	Электросистема
	24 вольтовая система с 2 x 7 + 1 х 15 пиновыми разъемами, в соответствии с UN ECE R48

	Освещение
	На полуприцепе установлены задние фонари Аspock Europoint с 3 лампочками типа 24 В. На передней панели установлены 4 штуки светодиодных габаритных фонарей белого цвета. Сзади установлены 2 штуки светодиодных верхних фонарей; цвет красный. На
каждой боковой панели установлено по 4 штуки светодиодных габаритных фонарей оранжевого цвета. Имеется 2 штуки лампочек для освещения номерного знака.

	Кран уровня пола
	Оснащен системой управления подвески марки Wabco, которая управляется вручную с помощью рычага и имеет функцию "Возврата в транспортное положение".

	Пол
	Изолируемый пол толщиной 135 мм с алюминиевым покрытием. Максимально допустимая нагрузка на ось погрузчика 7.200 кг в соответствии с DIN EN 283. Имеется одно дренажное отверстие.

	Передняя панель
	Передняя панель (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, внутренние PU блоки, внутреннее покрытие) c 73 мм толщиной, армирована для установки холодильной установки, с вентиляционным окошком

	Боковые стенки
	Боковые панели (Глянцевая GRP панель с внешней стороны, внутренние PU блоки, внутреннее покрытие)  с 61 мм толщиной. 

	Тип крыши
	Крыша из панелей 84 мм толщиной, включает воздушную заслонку для распределения воздуха внутри надстройки, с светодиодной подсветкой.

	Задняя панель (ворота)
	Задняя панель (Глянцевые GRP панели с внешней стороны, внутренние PU блоки, с внутренней стороны grp панели с глянцевым покрытием и армированием) толщиной 85 mm, GRP "сэндвич" панель со стальной рамой заднего прохода, двойные двери с двойными замками. По 4 петли у каждой двери и по 2 штанге из нержавеющей стали. Вентиляционный лючок на створке ворот.

	Холодильная установка
	Carrier 1550 S c регистратором данных DataCold 600 T

	Распределение воздуха
	Имеется стандарный вентиляционный туннель для распределения воздушного патока

	Топливный бак
	Алюминиевый 500 л. с индикатором уровня топлива

	Боковая противоподкатная защита
	Выполнена из металлических профилей в соответствии с UN ECE R73

	Паромные кольца
	4х2 паромные кольца в соответствии с EN 29367-2

	Задний буфер
	Роликовый.

	Задний бампер
	Фиксированного типа, алюминиевый в соответствии с UN ECE R58.3

	Отражающие полосы
	Отражающие полосы в соответствии с  UNECE R48 - белые (на боковых панелях) и красные на задних панелях (выполнены по периметру).

	Брызговики
	Выполнены с противоразбрызгивающим покрытием.

	Цвет надстройки
	Ral 9003

	Цвет шасси
	Ral 9005

	Цвет задней панели
	Ral 9003

	Комплектация полуприцепа

	Шины и диски
	6+1 штук 385/65 R 22.5, стальные диски, марка шин:  Bridgestone

	Манометр
	На полуприцепе имеется манометр указывающий нагрузку на группу осей

	Крепление запасного колеса
	Для двух колёс

	Ящики
	1 ящик для пищевых продуктов из стали с ПВХ покрытием шириной 1.500 мм и 1 ящик шириной 1.350 мм. Ящик для инструментов из стали с ПВХ покрытием коробчатого типа. Внутри шкафа для пищевых продуктов имеется 1 блок светодиодных ламп.

	Ящик для огнетушителя
	1 ящик для огнетушителя, без огнетушителя

	Бак для воды
	Бак для воды 90 л.

	Лестница
	В задней части (для доступа в надстройку).

	Колёсные упоры
	2 пластиковых противооткатных башмака с креплениями.

	Таблички
	Таблички соответствия предназначения «TIR» в передней и задней части



Самовывоз со склада по адресу: 301032, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3, Литер 53.
[bookmark: _GoBack]С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254,
северный обход Новосибирска,
п. Садовый, ул. Пасечная, 10,
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/

Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: г. Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru Представительство в Санкт-Петербурге: 8-911-981-65-75, maxcar78@mail.ru; ИНН 5406440450/КПП 540601001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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