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 Коммерческое предложение №К-3 от 25.02.2025 г.
Уважаемые господа!
Компания «Баутек» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции ISO PAKCS. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.

	Раздвижной низкорамный 4-х осный трал-телескоп ISO PAKCS LB4E (KSLA Y 4/2N-18/40) с приставными алюминиевыми трапами, с дополнительными столами, ССУ-1150 мм., 2024 г.в. в наличии 3 шт. в г. Ясногорск, предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.
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https://rutube.ru/video/ee966027253a76e008dfbd595bb503a5/

https://youtu.be/s-aALmPmQRw?si=TdO7UVahKqdDjY0B


	

	

	Производитель
	ISO PAKCS

	Страна
	Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Низкорамный трал



Условия и цены:

	Цена (за единицу товара)
	131 250 Евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в т.ч. НДС самовывозом из Ясногорска Тульской области

	Количество (ед.)
	3

	Год выпуска
	2024

	Гарантия
	1 год



	Технические характеристики

	Длина платформы, мм
	9240

	Длина гуська, мм
	3950

	Общая ширина, мм
	2550 + 600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм)

	Длина раздвижения, мм
	6200

	Фиксация раздвижения, мм
	500

	Передвижные столы
	Несъёмный передвижной стол 300 мм.
+ 2 шт. съёмный передвижной стол 500 мм.

	Общая длина, мм
	13190

	Погрузочная высота, мм
	875

	Высота ССУ, мм
	1150

	Колёсная база, мм
	8100

	Расстояние между осями, мм
	1360

	Собственная масса, кг
	12 847 +/- 3%

	Нагрузка на ССУ, кг
	18000

	Нагрузка на оси, кг
	40000

	Полная масса полуприцепа, кг
	58000 при скорости движения 80 км/ч

	Полная масса полуприцепа, кг
	63800 при скорости движения 60 км/ч

	Оси

	Оси
	BPW (Германия), 1-я ось подъёмная

	Подруливающие оси
	3-я и 4-я оси подруливающие

	Шины 
	16 + 1 Шины 245/70/R17,5  Bridgestone, тип М+S

	Тип колесных дисков
	Стальные

	Держатель запасного колеса
	1 держатель запасного колеса на передней панели

	Тип подвески
	Пневматическая

	Манометр
	1 манометр, показывающий нагрузку на группу осей

	Одометр
	Есть

	
Тормозная система
	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 4S/3M с антиблокировочной системой (ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13

	
Электросистема
	Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными  фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15, в соответствии с правилами UN ECE R48 

	
Тип освещения
	Передние габаритные огни, левый и правый габаритные огни, габаритные огни на выдвижных знаках негабарит светодиодные, задние фонари ламповые.


	Передние опоры
	Механические 

	Задние опоры
	Механические с нагрузкой 45 т.

	Тип гуська
	Стандартный с вертикальным подъемом 90°

	
Панели на гуське
	Передняя панель стальная размерами 450 мм. х 2550 мм., 2 боковые алюминиевые панели с размерами 360 мм х 1500 мм, задняя панель из алюминия размерами 360 мм х 2550 мм

	Шасси
	Изготовлено из высококачественной и высокопрочной стали S700 MC 

	Срез платформы
	Задняя часть платформы имеет срез 500 мм. х 10°

	Настил платформы
	Комбинированный деревянными вставками, стальными настилами над колесными арками с грунтозацепами и стальной решёткой. 

	Сцепной шкворень
	1х2” на болтовом соединении 

	Положение сцепного шкворня
	Одно

	Цвет шасси
	RAL 3020 Traffic Red

	Крепёжные кольца
	Крепежные кольца 6х2 (10 т) + 8х2 (5 т) + 6х2 (8 т) 

	Аппарели
	Съёмные блоки для приставных аппарелей и приставные алюминиевые аппарели, длина 3000 мм., грузоподъемность 20000 кг.

	Трапы на платформу
	4 съёмных алюминиевых трапа длиной 2500 мм.

	Трапы для заезда на гусек
	2 алюминиевых трапа.

	Отверстия для коников
	8 х2 шт. 52 мм. х 102 мм.

	Коники
	8 х2 шт. 50 мм. х 100 мм.

	Хранение коников
	Кассета для укладки коников в гусачной части

	Дополнительные отверстия
	На грузовой платформе имеются 3 пары дополнительных вставок для установки коников

	Контейнерные замки
	8х2 съёмных контейнерных замков для возможности перевозки контейнеров 1х20Ft, 2х20Ft, 1х30Ft, 1х40Ft и 1х45Ft

	Тип уширителей
	Выдвижные 

	
Уширители
	Уширители из оцинкованной стали, 10 х 2 ед. выдвижение на 300 мм с возможностью фиксации каждые 100 мм или 230 мм за один раз.

	Настил на уширители
	Без настила на уширители 

	Инструментальный ящик
	1 шт. стальной инструментальный ящик с ПВХ покрытием с размерами 700 мм х 400 мм х 360 мм

	Выдвижные знаки негабарит
	2 х 2 выдвижные знаки негабарит 423 мм. Х 423 мм. С 2-мя светодиодами + 1 разъем для заднего проблескового маячка


Цена за 1 единицу 2024 г. в. в указанной выше комплектации составит: 131 250 ЕВРО по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в т.ч. НДС 20%.

Количество: 3 единицы. 
Срок поставки: в наличии, готов к отгрузке.

Отгрузка: 301032, Тульская область, г. Ясногорск, ул. Заводская, д.3, Литер 53.

Условия оплаты: 
100 % - предоплата после подписания договора поставки;

Срок действия коммерческого предложения до 28.02.2025 г.
Видеообзор 4-х осный низкорамный трал-телескоп Kässbohrer LB4E:

https://www.youtube.com/watch?v=MYpIfOAiGkk

https://www.youtube.com/watch?v=dZRXRQY4uRA&index=9&list=PLrw39I_qGQmzTRfMypCSDe0ud1cRISECi
 
Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-kassbohrer-iso-pakcs-lb4e-pristavnye-trapy-ssu-1150/

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/
https://rutube.ru/channel/24531068/videos/
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Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
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