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Коммерческое предложение №К-1 от 24.08.2023 г.
Уважаемые господа!
Компания «Кессборер» совместно с официальным дилером по РФ ООО "МаксКар" благодарит Вас за интерес к продукции Kässbohrer. Ссылаясь на Ваш запрос, ниже представлены коммерческие условия и технические характеристики продукта.
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	Раздвижной низкорамный трал Kässbohrer LB3E NEW, 2023 г.в., вин WKVDAS00300125380 
предлагает самые высокие эксплуатационные характеристики для транспортировки тяжеловесных грузов. Обеспечивает максимальную подвижность в сложных рабочих условиях.
- в новинке этой модели используется только тип стали S700, она крепче и легче по весу,
- удалось снизить вес трала на 700 кг.,
- раньше раздвижка была на 6 000 мм - теперь на 6 200 мм.,
- обновился тип крепежных колец,
- погрузочная высота стала ниже на 15 мм.
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	Производитель
	Kässbohrer

	Страна
	Германия/Турция

	Тип ТС
	Полуприцеп

	Категория ТС
	Низкорамный трал



Условия и цены:

	Цена (за единицу товара)
	11 600 000 руб. (включая НДС 20%), 

	Количество (ед.)
	1

	Год выпуска
	2023

	Гарантия
	1 год

	Срок поставки
	В наличии 140011, Московская область, Люберцы, Новорязанское шоссе, 13



	Технические характеристики

	Длина платформы, мм
	9240

	Длинна раздвижения, мм
	6200

	Фиксация раздвижения, мм
	Каждые 500

	Длина гуська, мм
	3950

	Передвижной стол
	Несъёмный передвижной стол шириной 300 мм.

	Общая ширина, мм
	2550 + 600 (уширители с фиксацией каждые 100 мм)

	Общая длина, мм
	13190

	Погрузочная высота, мм
	875

	Высота ССУ, мм
	1250

	Колёсная база, мм
	8100

	Расстояние между осями, мм
	1360

	Собственная масса, кг
	12120 +/- 3%

	Нагрузка на ось, т
	12 т. технически допустимая (10 т. Легальная)

	Нагрузка на ССУ, кг
	18000

	Нагрузка на оси, кг
	30000

	Полная масса полуприцепа, кг
	48000 при скорости движения 80 км/ч

	Полная масса полуприцепа, кг
	52800 при скорости движения 60 км/ч

	Комплектация

	Оси
	3 x 10 т, BPW с пневматической подвеской и барабанными тормозами

	Подъёмная ось
	1 -я ось подъёмная

	Подруливающие оси
	Задняя подруливающая ось

	Шины 
	13 шт. Шины 245/70/ R 17.5 (марка: выбор Kassbohrer)

	Тип колесных дисков
	Стальные, выбор Kassbohrer

	Держатель запасного колеса
	1 держатель запасного колеса на передней панели

	Тип подвески
	Пневматическая

	Одометр
	Есть

	

Тормозная система
	Двухконтурная электропневматическая тормозная система WABCO марки EBS 4S/3M с антиблокировочной системой(ABS) и система контроля наклона (RSS) в соответствии с Правилами UN ECE R13

	
Электросистема
	Осветительная установка со светодиодными боковыми габаритными  фонарями 24 B и контактными разъемами 2х7 и 1х15, в соответствии с правилами UN ECE R48 и требованию ADR

	
Тип освещения
	Передние габаритные огни, левый и правый габаритные огни, габаритные огни на выдвижных знаках негабарит светодиодные, задние фонари ламповые.

	Smart board
	Без системы Smart board

	Передние опоры
	Механические с нагрузкой 50 т

	Задние опоры
	Механические с нагрузкой 45 т

	Тип гуська
	Стандартный с вертикальным подъемом 90 °

	
Панели на гуське
	Передняя панель стальная размерами 450 мм х 2550 мм, 2 боковые алюминиевые панели с размерами 360 мм х 1500 мм, задняя панель из алюминия размерами 360 мм х 2550 мм

	
Шасси
	Изготовлено из высококачественных и высокопрочной стали S 700 MC и ST52 в соответствии со стандартом  ISO1726

	Настил платформы
	Деревянный настил толщиной 45 мм и рифлёным стальным настилом над колесными арками

	Сцепной шкворень
	1х2”+1х3,5”

	Положение сцепного шкворня
	Одно

	Цвет шасси
	RAL 3020 Traffic Red

	Металлизация
	Без металлизации

	Крепёжные кольца
	На гуське 6х2(10000 кг), на платформе 8х2(5000кг), по бокам платформы 6х2(8000 кг)

	

Аппарели
	Гидравлические аппарели двойного сложения, раздвижение/сдвижение, имеют покрытие из твердых сортов дерева толщиной 40 мм, длина 4200мм. В разложенном состоянии, ширина 850 мм., высота в сложенном состоянии 3510 мм. Угол въезда 9 градусов.

	Дополнительная фиксация аппарелей
	Цепи со стяжным механизмом

	Отверстия для коников
	8х2 отверстия для коников, 52 мм. х 102 мм.

	Контейнерные замки
	Подготовка без фитингов под контейнерные замки для перевозки контейнеров 1x20Ft, 2x20Ft, 1x30Ft и 1х40Ft 

	Тип уширителей
	Выдвижные 

	
Уширители
	Уширители из оцинкованной стали, 10 х 2 ед. выдвижение на 300 мм с возможностью фиксации каждые 100 мм или 230 мм за один раз.

	Настил на уширители
	Отсутствует

	Ящик для настила на уширители
	Отсутствует

	
Инструментальный ящик
	1 шт. Двойной стальной инструментальный ящик с ПВХ покрытием с размерами 750мм х 400 мм х 360 мм

	Выдвижные знаки негабарит
	2 х 2 выдвижные знаки негабарит 423мм. Х 423мм. С 2-мя светодиодами +1 разъем для заднего проблескового маячка

	Проблесковый маячок
	1, лампового типа

	Противооткатные башмаки
	2 противооткатных башмака

	Боковая защита
	Боковая защита согласно (89/297/EEC)




Количество: 1 единица
Условия оплаты: 
- 100% - предоплата после подписания договора поставки.
Срок действия коммерческого предложения до 30.08.2023 г.
Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-tral-teleskop-k-ssbohrer-lb3e-s-gidrotrapami/

Видеообзор 3-х осный низкорамный трал-телескоп Kässbohrer LB3E:

https://www.youtube.com/watch?v=e4T9rNQ14Qc

https://www.youtube.com/watch?v=5ITjoLbHtuE&t=2s

https://youtu.be/ovgt3GldT_8
 
 С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/





Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru Представительство в Москве: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; 8-985-848-44-28, maxcar177@mail.ru. ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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