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Общество с ограниченной ответственностью «МаксКар»
Официальный дилер полуприцепов "Wielton" на территории РФ
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Куда:

Коммерческое предложение от 12.04.2022 г.
Уважаемые господа! 
В соответствии с Вашим запросом, предлагаем Вашему вниманию новый 4-х осный   
 ПОЛУПРИЦЕП КОНТЕЙНЕРОВОЗ WIELTON NP 4 S 40 S0 GOST RUS, 2022 г.в., в поставке до 13.05.2022 г.
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скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/konteynerovozy/4-kh-osnyy-konteynerovoz-wielton-np-4-s-40-s0-gost-rus-universalnyy/

видео:
https://www.youtube.com/watch?v=jaabc3gUgqU
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	Pама
	Кузов – площадка

	· стальная конструкция из стали S 700 с повышенной прочностью
· двухдиапазонные опорные ноги
· плита сцепки с 2-дюймовым шкворнем
· задний бампер в соответствии с ЕСЕ
· боковая защита в соответствии с ЕСЕ
	· 2 x 20', 1 x 40', 1 x 40 high cube, 1 x 20’ в средней позиции
· площадка в задней части полуприцепа
· четыре паромные петли на сторону

	Шасси
	

	· 4-осное SAF дисковое - техническая нагрузка оси до 9000 кг,
· пневмоподвеска, 
· первая и четвертая ось поднимаются в автоматическом режиме, с возможностью ручного управления. 
Очередность поднятия: 1. Первая ось, 2 четвертая ось.
· Возможность подключения опции подъема 4-ой оси из кабины тягача. 
· клапан поднятия и опускания грузового кузова
· Высота ССУ – 1 100 мм
	

	Система торможения KNORR-BREMSE AG
	Электрическое оборудование

	· соответствует требованиям ADR
· автоматическая регулировка тормозов
· антиблокировочная система EBS с функцией Vehicle Stability  -  „RSS” 
	· 24 v в соответствии с ECE и ADR, 
· задние фары комплексные: 
· светодиодные – LED: позиционные 
· вольфрамовые лампочки: свет заднего движения, противотуманные фары, света поворотников 
· освещение номерных знаков, (лампочки) 
· габаритные огни и боковое освещение диодные (LED) 
· светоотражающие таблички, 
· 2 подключаемые розетки и розетки EBS на передней стенке без проводов

	Покраска	
	

	· все стальные элементы перед покраской дважды поддаются дробеструйной обработке в автоматических камерах,  
· Антикоррозийная KTL обработка рамы. 
· Цвет кузова – площадки – СИНИЙ RAL 5002
	

	Колеса
	Прочие элементы

	· стальные диски
· шины 385/55 R 22,5 - 9 штук 
	· 2 клина под колёса с креплением,
· инструментальный ящик с замком
· 8 крыльев с брызговиками,
· корзина на одно запасное колесо
· инструментальный ящик


ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	А
	Внешняя длина
	mm
	12 550

	
	Внешняя ширина
	mm
	2 540

	I1
	Высота грузовой поверхности
	mm
	1 220

	I2
	Высота грузовой поверхности
	mm
	1 100

	K
	Высота седла
	mm
	1 090

	Ошиновка
	
	385/55 R22,5

	Допустимый полный вес
	
	47 000

	Допустимый полный вес (технически)
	kg
	51 000

	Собственный вес
	kg
	5 880

	Нагрузка на ось
	kg
	3 x 9000

	Нагрузка на седло
	kg
	15 000



	ГАРАНТИЯ:

	· 2 года без лимита пробега.


	Цена: 41 000 евро по курсу ЦБ РФ на день оплаты, в т.ч. НДС.

Предоплата 30%, остаток 70% по уведомлению о готовности к отгрузке из Москвы.


	АДРЕС ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА: 

	МО, Солнечногорский р-он, д. Исаково, ул. Сосновая, стр. 1.


	СРОК ПОСТАВКИ: 

	· 3 единица в поставке до 13.05.2022 г.

	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

	· Чертеж и технические данные присланы в приложении настоящего предложения. Все массы указаны без опционного оборудования и запасного колеса с допуском  +/-3%. 

	СЕРТИФИКАЦИЯ:

	· Техника сертифицирована. Одобрение типа транспортного средства  выданный межотраслевым фондом «Сертификация автотранспорта САТР» («САТР - ФОНД»).

	СЕРВИС:

	· Список авторизированных сервисных пунктов доступен по желанию, а также можно его найти на нашем сайте в Интернете www.wielton.ru



 С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/




_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru; Представительство в Москве: Люберцы, Новорязанское шоссе, 13; +7-985-848-44-28; maxcar177@mail.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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