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Коммерческое предложение №0012Т от 19.01.2022 г.
Уважаемые господа!
Компания ООО "МаксКар" - официальным дилер завода «Спецприцеп» благодарит Вас за интерес к нашей продукции и имеет честь представить ее Вам в виде коммерческого предложения.
Низкорамный трал СпецПрицеп 994276, под заказ на май 2022 г.
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Видеообзор трал Specpricep 6-ти осный модель 994276 2018 г.в. новый:
https://www.youtube.com/watch?v=iEY9RzknOQU&list=PLrw39I_qGQmzA0eYCJO4HcO-g08M8vjXR&index=36&t=122s

Скачать фото с сайта:
https://www.maxcar54.ru/catalog/pritsepy-i-polupritsepy/traly/nizkoramnyy-6-ti-osnyy-tral-specpricep-994276/

	Обозначение полуприцепа
	994276

	Тип полуприцепа
	Автомобильный шестиосный

	Основной тягач 
	седельный

	Масса перевозимого груза, кг.
	75 000

	Масса снаряженного полуприцепа, кг., ориентировочно
	16 500

	Технически допустимая максимальная (полная) масса полуприцепа, кг, ориентировочно 
	91 500

	Технически допустимая максимальная масса на (распределение полной массы на дорогу), кг ориентировочно
- через седельно-сцепное устройство тягача 
- через шины колес шестиосной тележки
	


22 000
69 500

	Габаритные размеры полуприцепа в транспортном положении, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота (max)
	

15 170
2 540
3 600 max

	Размеры грузовой платформы, мм, не более:
- длина
- ширина
- ширина с уширителями
- высота (погрузочная высота под нагрузкой)
	
11 150
2 540
 3 140
900

	Высота ССУ
	Под тягач заказчика

	Рама полуприцепа
	Силовые элементы рамы изготавливается из  морозостойкой,  высокопрочной, 
низколегированной стали.

	Настил
	Металлический

	Переднее опорное устройство
	Механическое, с двухскоростным приводом 

	Подвеска
	Пневматическая, ROR (Италия), с краном изменения высоты платформы

	Количество осей, шт.
	6 
1-я подъемно-поворотная, 
2-я стационарная-подъемная, 
3-4-я стационарные, 
5-6-я поворотные 

	Оси, производитель.
	ROR (Италия)

	Количество колес, шт.:
- всего
- в том числе запасных
	
26
2

	Шины
	235/75 R17,5 КАМА NT-202

	Диски
	Стальные диски 6.75х17.5

	Давление в шинах, кПа (кгс\см2)
	850 (8,5)

	Тормозная система
	EBS WABCO c функцией против опрокидывания
Панель управления стояночным тормозом на боковой части полуприцепа.

	Тормоза:
- рабочие

- стояночный
	
С пневматическим приводом
по 2-х проводной схеме
Привод от пружинных энергоаккумуляторов 

	Сцепной шкворень
	89 мм импортный (3,5'') по ГОСТ 12017-8

	Электрооборудование
	Двухпроводное с питанием от тягача, напряжением 24 В. Количество и расположение приборов по ГОСТ 8769-75, разъемные соединения по ГОСТ 9200-76

	Комплектация:
	- трапы механические (односекционные,
  раздвижные) угол заезда 130,
- выдвижные уширители до 3140 мм с ящиками
  для укладки;
- механические опоры на скосе,
- лебедка для подъема запасного колеса, 
- люк для обслуживания гусака,
- алюминиевые съемные борта на гусаке 400 мм,
- тракозацепы на раме,
- оцинкованный направляющий брус (стопора
  от бокового смещения), 
- петли для закрепления груза,
- брызговики,
- противооткатные упоры 2 шт., 
- оцинкованные выдвижные знаки
  негабаритного ТС 4 шт., 
- проблесковый маячок,
- карманы под стойки 8шт.
- сумка с ЗИП.

	Покраска: 
	Перед покраской рама полуприцепа походит дробеструйную обработку, а так же частичную обработку цинком.
Наносится антикоррозионный грунт и эмаль в 2 слоя. 
Контурная светоотражающая пленка
Цвет полуприцепа: по требованию заказчика.

	Документация
	Руководство по эксплуатации
Технический паспорт 

	
	

	Цена в данной комплектации, с НДС  20% на условиях самовывоза из г. Тверь:
	7 563 000,00 российских рублей

	Срок поставки на осях ROR:
	Вторая половина мая 2022 года

	Условия поставки:
	самовывоз с завода-производителя – ООО «Компания «Спецприцеп» (Российская Федерация, г. Тверь, проезд Мелиораторов, д. 3-Б).

	Гарантия:
	12 месяцев 

	Условия оплаты: 
	оплата в российских рублях, предоплата от 20%, окончательная оплата – после получения уведомления о готовности товара к отгрузке.


Дополнительные опции, которые можно добавить в данный трал:
- Оси BPW пр-ва Германия (срок поставки октябрь)                            + 619 000,00 рублей с НДС;
- Оси SAF пр-ва Германия (срок поставки октябрь)                             + 464 000,00 рублей с НДС;
- Оси Gigant пр-ва Германия (срок поставки август)                            + 464 000,00 рублей с НДС;                                         
- стойки 1 пара, высотой 1600 мм                                                         + 25 000,00 рублей с НДС;
- гидравлические трапы двойного сложения (угол заезда – 8+8º)       + 250 000,00 рублей с НДС;
- гидравлические трапы одного сложения (угол заезда – 13º)             + 180 000,00 рублей с НДС
- автономная гидростанция, ЭГА, 2 кВт, 24 В                                       + 70 000,00 рублей с НДС;
- топливный бак, 1 шт., 500 литров                                                       + 30 000,00 рублей с НДС;   
- металлоконструкция с тентом на гусаке                                             + 60 000,00 рублей с НДС

Срок действия коммерческого предложения до 31.01.2022 г.

посмотрите наши свежие фото и видео с завода:  
https://cloud.mail.ru/public/KFuT/zN7hXQ3Hh

С уважением, Карнаков Вячеслав Владимирович
директор ООО "МаксКар"
8 (383) 233-32-53
8-913-752-39-76
8-913-477-09-39 (служебный)
стоянка – Федеральная трасса Р-254, 
северный обход Новосибирска, 
п. Садовый, ул. Пасечная, 10, 
(пост ГИБДД, гостиница «У самовара»)
maxcar54@mail.ru
www.maxcar54.ru
https://www.youtube.com/channel/UCIiFI5uro5xB8fkw0N0pyRg/videos
https://www.instagram.com/maxcar54ru/



_____________________________________________________________________________________
Юридический адрес: 630040, Новосибирская область, Новосибирский район, Мочищенский сельсовет, п. Озерный, ул. Промышленная, дом № 6, корпус 1, этаж 2, тел. (383) 233-32-53, maxcar54@mail.ru, www.maxcar54.ru   
 ИНН 5406440450/КПП 543301001, р/с 40702810007000013734 в Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", 
к/с 30101810300000000799, БИК 045004799, ОГРН 1085406017212, ОКВЭД 45.10
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